**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„Доставка на (ЛПС) лични предпазни средства (облекло и обувки) за екипа на инсинератора за опасни отпадъци при ПУДООС“**

Таблица 1

| СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО, ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И РАБОТНО ОБЛЕКЛО, ИЗПОЛЗВАНИ В ДНСД, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАПОВЕДИ № 41/16.02.2012 Г. И № 50/05.03.2012 Г. |
| --- |
| № по ред | Наименование на артикула | Срок на износване /месец/ | количества за периода на износване | Стандарт или еквивалент | Забележка |
| 1 | панталон ватиран със сваляща се подплата | 12 | 30 | БДС EN 342:2005 | памучни, студо и водозащитни, дишащи |
| 2 | зимно яке /водо-термо/ защитна шуба | 24 | 30 | БДС EN 342:2005 | с лого на гърба |
| 3 | елек зимен без ръкави | 12 | 35 | БДС EN 342:2005 |   |
| 4 | престилка работна | 12 | 10 | БДС EN ISO 13688:2013 |   |
| 5 | куртка/яке и полугащеризон - работни | 12 | 60 | БДС EN ISO 13688:2013 | с лого на гърба |
| 6 | риза или тениска зимна | 12 | 60 | БДС EN ISO 13688:2013 | памучни, ватирани |
| 7 | риза или тениска лятна | 12 | 60 | БДС EN ISO 13688:2013 | памучни |
| 8 | еднократен гащеризон TAYVEK | еднокр. | 30 | БДС EN 13034:2005+A1:2009; БДС EN 1149-1:20061149-1 |   |
| 9 | елек сигнален светлоотразителен | 24 | 10 | БДС EN ISO 13688:2013 |   |
| 10 | шапка | 24 | 10 | БДС EN 812:2012  | слънцезащитна, противоударна |
| 11 | шапка ватирана зимна, тип ушанка от промазан плат | 24 | 12 | БДС EN 812:2012 |   |
| 12 | мушама РА 14 213 жълта | 12 | 150 | БДС EN ISO 13688:2013 |  защита от вода и дезинфекционни вещества |
| 13 | ботуши 38 см черни | 24 | 15 | БДС EN ISO 20347:2012 |  защита от вода и дезинфекционни вещества  |
| 14 | обувки зимни без защитни бомбе и пластина на ходилото | 12 | 10 | БДС EN ISO 20347:2012 | дишащи, противохлъзгащо и маслоустойчиво ходило, с гъвкава подметка, позволяваща шофиране |
| 15 | обувки зимни без защитно бомбе, но с пластина на ходилото | 12 | 26 | БДС EN ISO 20347:2012 | дишащи, противохлъзгащо и маслоустойчиво ходило |
| 16 | обувки летни без защитно бомбе | 12 | 36 | БДС EN ISO 20347:2012 | анатистатично и маслоустойчиво ходило |
| 17 | ръкавици работни | 0,5 | 300 | БДС EN 420:2003+A1:2010; БДС EN 388:2006; БДС EN 407:2006 | Механични и термични рискове |
| 18 | ръкавици работни  | еднокр. | 60 | БДС EN 420:2003+A1:2010; БДС EN 388:2006; БДС EN 511:2006 | Механични рискове и студозащитни |
| 19 | ръкавици масло-киселино устойчиви | 0,5 | 250 | БДС EN 420:2003+A1:2010; БДС EN 16523-1:2015 | Механични рискове и масло-киселино устойчиви, дезинфекционни в-ва |
| 20 | Ръкавици латексови | еднокр. | 300 |   |  Дезинфекционни в-ва |
| 21 | очила ударозащитни - покритие против изпотяване | 24 | 10 | БДС EN 166:2003; БДС EN 1731:2007 | прахо-; ударозащитни |
| 22 | Щит за лице | 24 | 10 | БДС EN 14458:2005 | защита от пръски от миещи и дезинфектиращи препарати |
| 23 | антифони | 36 | 4 |   |  |
| 24 | диелектрични боти 20 кV | 36 | 2 |   |  работа с елактрически съоръжения |
| 25 | диелектрични ръкавици 2,5 кV | 36 | 2 |   | работа с елактрически съоръжения |
| 26 | диелектрично килимче | 36 | 1 |   | работа с елактрически съоръжения |
| 27 | яке ПВЦ | 24 | 7 | БДС EN 343:2003+A1:2007 |  работа на открито при дъжд |
| 28 | Маска прахоуловителна еднократна  | еднокр. | 250 | БДС EN 149:2001+A1:2009 |   |
| 29 | Полумаска с ластик и клапа. | еднокр. | 20 | БДС EN 149:2001+A1:2009  |   |
| 30 | Полумаска със сменяеми филтри А1,В1,Е1,К1  | 36 | 8 | БДС EN 140:2003 |   |
| 31 | Филтър 7592/D А1,В1,Е1,К1 | еднокр. | 20 | БДС EN 14387:2004+A1:2008 |   |
| 32 | Каски - противоударна | 36 | 20 | БДС EN 397:2012+A1:2013 |   |

Таблица 2

| КОЛИЧЕСТВА НА СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО, ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И РАБОТНО ОБЛЕКЛО, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ГОДИНИ НА ДОГОВОРА |
| --- |
| № по ред | Наименование на артикула | БДС или еквивалент | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | панталон ватиран със сваляща се подплата | БДС EN 342:2005 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | зимно яке /водо-термо/ защитна шуба | БДС EN 342:2005 | 30 | - | 30 |
| 3 | елек зимен без ръкави | БДС EN 342:2005 | 35 | 35 | 35 |
| 4 | престилка работна | БДС EN ISO 13688:2013 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | куртка/яке и полугащеризон - работни | БДС EN ISO 13688:2013 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | риза или тениска зимна | БДС EN ISO 13688:2013 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | риза или тениска лятна | БДС EN ISO 13688:2013 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | еднократен гащеризон TAYVEK | БДС EN 13034:2005+A1:2009; БДС EN 1149-1:20061149-1 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | елек сигнален светлоотразителен | БДС EN ISO 13688:2013 | 10 | - | 10 |
| 10 | шапка | БДС EN 812:2012  | 10 | - | 10 |
| 11 | шапка ватирана зимна, тип ушанка от промазан плат | БДС EN 812:2012 | 12 | - | 12 |
| 12 | мушама РА 14 213 жълта | БДС EN ISO 13688:2013 | 150 | 150 | 150 |
| 13 | ботуши 38 см черни | БДС EN ISO 20347:2012 | 15 | - | 15 |
| 14 | обувки зимни без защитни бомбе и пластина на ходилото | БДС EN ISO 20347:2012 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | обувки зимни без защитно бомбе, но с пластина на ходилото | БДС EN ISO 20347:2012 | 26 | 26 | 26 |
| 16 | обувки летни без защитно бомбе | БДС EN ISO 20347:2012 | 36 | 36 | 36 |
| 17 | ръкавици работни | БДС EN 420:2003+A1:2010; БДС EN 388:2006; БДС EN 407:2006 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | ръкавици работни  | БДС EN 420:2003+A1:2010; БДС EN 388:2006; БДС EN 511:2006 | 60 | 60 | 60 |
| 19 | ръкавици масло-киселино устойчиви | БДС EN 420:2003+A1:2010; БДС EN 16523-1:2015 | 250 | 250 | 250 |
| 20 | Ръкавици латексови |   | 300 | 300 | 300 |
| 21 | очила ударозащитни - покритие против изпотяване | БДС EN 166:2003; БДС EN 1731:2007 | 10 | - | 10 |
| 22 | Щит за лице | БДС EN 14458:2005 | 10 | - | 10 |
| 23 | антифони |   | 4 | - | - |
| 24 | диелектрични боти 20 кV |   | 2 | - | - |
| 25 | диелектрични ръкавици 2,5 кV |   | 2 | - | - |
| 26 | диелектрично килимче |   | 1 | - | - |
| 27 | яке ПВЦ | БДС EN 343:2003+A1:2007 | 7 | - | 7 |
| 28 | Маска прахоуловителна еднократна  | БДС EN 149:2001+A1:2009 | 250 | 250 | 250 |
| 29 | Полумаска с ластик и клапа. | БДС EN 149:2001+A1:2009  | 20 | 20 | 20 |
| 30 | Полумаска със сменяеми филтри А1,В1,Е1,К1  | БДС EN 140:2003 | 8 | - | - |
| 31 | Филтър 7592/D А1,В1,Е1,К1 | БДС EN 14387:2004+A1:2008 | 20 | 20 | 20 |
| 32 | Каски - противоударна | БДС EN 397:2012+A1:2013 | 20 | - | - |
| 32 | Лого върху яке/куртка | БДС EN 342:2005 | 90 | 90 | 90 |

* Заявените ЛПС, облекло и обувки се доставят всяка календарна година през срока на договора, съгласно таблица 2;
* Предоставяне на еднократна информация/инструкции за всяко предоставяно средство за начина на:
	+ Съхранение;
	+ Почистване;
	+ Използване;
	+ Проверка за годност;
* За всички предоставени средства да се представят доказателства (декларация за съответствие или сертификат за оценяване на съответствието от производителя) съгласно чл. 6 и чл. 7 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (ДВ, бр. 48/2002 г., изм., бр. 50/2014 г.);
* Допълнителни изисквания към:
	+ Облеклата:
		- Да издържат на често пране с висока температура;
		- Да са от естествени, дишащи и антиалергични материи;
		- Да са с възможност за прибрани краища – ръкави, закопчаване и т.н., така че да няма висящи и стърчащи части.
	+ Обувките:
		- Да издържат на измиване с гореща вода и четка;
		- Вътрешните части да са от дишащи и антиалергични материи.
	+ ЛПС да са регулируеми;
	+ Възможност за доставяне на:
		- допълнителни количества от средствата за еднократни използване, извън прогнозираните;
		- средства извън заръчаните след заявка, например при постъпване на нов служител.
	+ Добавяне на лого на връхните облекла и престилки.

Изготвил : Антоанета Христова Тонева—Тодорова

 ( Експерт ЗБУТ при ПУДООС)