**ДО**

**ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ПУДООС**

**Ценово предложение**

от.........................................................................................................,

(*име, презиме, фамилия*)

представител на ..................................................................................,

(*изписва се наименованието на участника*)

.............................................................................................................

(*ЕИК*)

.............................................................................................................

(*адрес на управление*)

.............................................................................................................

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ**,

След запознаване с обявата и указанията за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет ***„ПОДДРЪЖКА И ИНСПЕКЦИЯ НА ПЕЩТА НА ИНСИНЕРАТОРА, РЕМОНТ НА ЗИДАРИЯ, КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ” ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСИНЕРАТОР ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ПРИ ДНСД-ПУДООС“,***

долуподписаният…………………………………………, в качеството си на представител на

 .............................................................................................................................................

*(изписва се наименованието на участника)*

Представям на вниманието Ви следното ценово предложение:

1. **Предлаганата от нас цена за *поддръжка и инспекция на пещта на инсинератора, ремонт на зидария, консумативи и материали за нуждите на инсинератор за опасни отпадъци при ДНСД-ПУДООС за срок от три години е* …………..лева без ДДС.**
2. **Предлаганата от нас цена за три години за *поддръжка и инспекция на пещта на инсинератора, ремонт на зидария, консумативи и материали за нуждите на инсинератор за опасни отпадъци при ДНСД-ПУДООС за срок от три години е* …………..лева с ДДС.**

**Нашето ценово предложение е формирано на базата на следните условия, единични цени и видове работи:**

*Технически данни за пещта на инсинератора:*

Капацитет, твърди отпадъци, смесени с течни отпадъци при 3,500 ккал/кг - 400 кг/ч

Пропускателна способност по обем, отпадъци при 3,500 ккал/кг - 4.1 м3/ч

Партида за натоварване в подемно устройство, максимум - 100 кг/партида

Отвор в шлюза, зареждане с отпадъци - 1.0х1.0 м

Топлинен капацитет, отпадъци при 3,500 ккал/кг - 1.56 MW

Чисто подаване, първична, отпадъци при 3,500 ккал/кг - 1.44 MW

Общо подаване, вторична, отпадъци при 3,500 ккал/кг - 1.30 MW

Работна горивна температура, вторична камера > 1,100оС

Капацитет на горивната камера, максимум -230 кг/ч

*Материали по поддръжка и ремонт на пещта на инсинератора:*

Високотемпературен огнеупорен бетон за температури над 1100-12000С

Високотемпературни силикатни тухли за температури над 1100-12000С

Огнеупорна вата

Материали за кофраж

Консумативи и материали за заварки и свързващ мертел за зидария.

*Дейности по поддръжка и ремонт на пещта на инсинератора:*

1.Инспекция на двете камери на пещта - периодично 3 пъти годишно

2.Инспекция на лабиринта на пещта - 3 пъти годишно

3.Почистване на налепи и отлагания по пещта – 3 пъти годишно или по заявка

4.Възстановяване на мазилка с огнеупорни материали – по заявка и след инспекция

5.Възстановяване на зидария и разбиване на ошлакована зидария - по заявка и след инспекция

6.Възстановяване на пещта с огнеупорен бетон - по заявка и след инспекция

7.Монтаж на огнеупорна вата- по заявка и след инспекция

8.Монтаж и демонтаж на кофражи при леене на бетон - по заявка и след инспекция

9.Ремонт на ревизионни отвори - по заявка

10.Ремонт на врати и отливане на улеи в първа камера на пещта

**Материали:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мярка** | **Единична цена лева без ДДС** | **Количество****годишно** | **Количество за 3 години** |
| **1** | високотемпературни тухли за температури над 1100-12000С, вид 230/114/65 | броя |  | 600 | 1800 |
| **2** | високотемпературен бетон за температури над 1100-12000С вид Римпексал 45 с фибри вид Римпексал 70 с фибри  | кг |  | 400300 | 1200900 |
| **3** | Материал „мертел“ за зидария | кг |  | 400 | 1200 |
| **4** | Огнеупорна вата | пакет |  | 8 | 24 |
| **5** | Шперплат - водоустойчив | кв.м |  | 4 | 12 |

**Консумативи и машини :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Мярка** | **Единична цена лева без ДДС** | **Количество****годишно** | **Количество за 3 години** |
| **1** | смесител  | (машино-смяна) |  | 6 | 18 |
| **2** | вибратор  | (машино-смяна) |  | 20 | 60 |
| **3** | къртач | (машино-смяна) |  | 16 | 48 |
| **4** | Огнеупорни анкери | броя |  | 200 | 600 |

**Услуги и труд :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование** | **Единична цена лева без ДДС** | **Количество****годишно** | **Количество за 3 години** |
| **1** | Инспекция на пещта – първична камера |  | 3 броя | 9 броя |
| **2** | Инспекция на пещта – вторична камера |  | 3 броя | 9 броя |
| **3** | Инспекция на пещта-лабиринт |  | 3 броя | 9 броя |
| **4** | Почистване на пещта |  | 3 броя | 9 броя |
| **5** | Възстановяване на мазилка (квадр.метър) |  | 8 кв.м. | 24 кв.м. |
| **6** | Възстановяване на зидария (кубичен метър)  |  | 3куб.м. | 9 куб.м. |
| **7** | Разбиване на ошлакована зидария (кубичен метър) |  | 3куб.м. | 9 куб.м. |
| **8** | Монтаж и демонтаж на кофражи (квадратен метър) |  | 6 кв.м. | 18 кв.м. |
| **9** | Заварки и ремонт ревизионни отвори |  | 3бр. | 9бр. |
|  **10** | Монтаж/демонтаж на огнеупорна вата (квадратен метър) |  | 20 кв.м. | 60 кв.м. |
|  **11** | Отливане, изсушаване и изпичане на елементи от зидарията на пещта (кубичен метър)  |  | 0,4 куб.м. | 1,2 куб.м. |

Обща стойност на офертата без включено ДДС за една година : . . . . . . . . . . . лева

Обща стойност на офертата без включено ДДС за три години : . . . . . . . . . . . лева

Съгласни сме, че посочените количества и видове работи са прогнозни и Възложителя си запазва правото да не възложи всички дейности.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 60 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и заявяваме, че сме обвързани от настоящото предложение в рамките на този срок.

Дата:.................2016 г. Подпис:..........................

(печат)