***Образец № 1***

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

***При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП[[1]](#footnote-1)***.**Позоваване на *съответното обявление[[2]](#footnote-2)*, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:**
**OВEС S брой[], дата [], стр.[],**
**Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

***Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.***

**В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [……]**

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

***Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от* икономическия оператор*.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Идентифициране на възложителя[[3]](#footnote-3)*** | ***Отговор:*** |
| Име:  | [ ] |
| ***За коя обществена поръчки се отнася?*** | ***Отговор:*** |
| Название или кратко описание на поръчката[[4]](#footnote-4): | [ ] |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (*ако е приложимо*)[[5]](#footnote-5): | [ ] |

***Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор***

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

|  |  |
| --- | --- |
| ***Идентификация:*** | ***Отговор:*** |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ][ ] |
| Пощенски адрес:  | [……] |
| Лице или лица за контакт[[6]](#footnote-6):Телефон:Ел. поща:Интернет адрес (уеб адрес) (*ако е приложимо*): | [……][……][……][……] |
| ***Обща информация:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е[[7]](#footnote-7)? | [] Да [] Не |
| **Само в случай че поръчката е запазена[[8]](#footnote-8):**икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие[[9]](#footnote-9), или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?**Ако „да“,** какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не[…][….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| **Ако „да“**:**Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.** а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:*б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:*в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък[[10]](#footnote-10):г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?**Ако „не“:****В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая*САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:***д) Икономическият оператор може ли да представи **удостоверение** за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | a) [……]*б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):**[……][……][……][……]*в) [……]г) [] Да [] Нед) [] Да [] Не*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):**[……][……][……][……]* |
| ***Форма на участие:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори[[11]](#footnote-11)? | [] Да [] Не |
| ***Ако „да“****, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП*. |
| **Ако „да“**:а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……]б): [……]в): [……] |
| ***Обособени позиции*** | ***Отговор:*** |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

*Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Представителство, ако има такива:*** | ***Отговор:*** |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:  | [……];[……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

|  |  |
| --- | --- |
| ***Използване на чужд капацитет:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?  | []Да []Не |

***Ако „да“****, моля, представете отделно за* ***всеки*** *от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно* ***разделиА и Б от настоящата част и от част III****.*
*Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.*
*Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти[[12]](#footnote-12), доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.*

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Възлагане на подизпълнители:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не **Ако да и доколкото е известно**, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

*Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласнонастоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.*

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

*Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:*

1. *Участие в* ***престъпна организация[[13]](#footnote-13)***:
2. ***Корупция[[14]](#footnote-14)***:
3. ***Измама[[15]](#footnote-15)***:
4. ***Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности[[16]](#footnote-16)***:
5. ***Изпиране на пари или финансиране на тероризъм[[17]](#footnote-17)***
6. ***Детски труд*** *и други форми на* ***трафик на хора[[18]](#footnote-18)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:*** | ***Отговор:*** |
| Издадена ли е по отношение на **икономическия оператор** или на **лице**, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, **окончателна присъда** във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?  | [] Да [] Не*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):**[……][……][……][……][[19]](#footnote-19)* |
| **Ако „да“,** моля посочете[[20]](#footnote-20):а) дата наприсъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ];**в) доколкото е пряко указано в присъдата:** | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]б) [……]в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ]*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……][[21]](#footnote-21)* |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване[[22]](#footnote-22) („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не  |
| **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки[[23]](#footnote-23): | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

|  |  |
| --- | --- |
| ***Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички **своизадължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски**, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| **Ако „не“**, моля посочете:а) съответната страна или държава членка;б) размера на съответната сума;в) как е установено нарушението на задълженията:1) чрез съдебно **решение** или административен **акт**:* Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?
* Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.
* В случай на присъда — срокът на изключване, **ако е определен пряко в присъдата:**

2) по**друг начин**? Моля, уточнете:г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | **Данъци** | **Социалноосигурителни вноски** |
| a) [……]б) [……]в1) [] Да [] Не* [] Да [] Не
* [……]
* [……]

в2) [ …]г) [] Да [] Не**Ако „да“**, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……]в1) [] Да [] Не* [] Да [] Не
* [……]
* [……]

в2) [ …]г) [] Да [] Не**Ако „да“**, моля, опишете подробно: [……] |
| *Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):[[24]](#footnote-24)**[……][……][……][……]* |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение[[25]](#footnote-25)

***Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор нарушил ли е, **доколкото му е известно**, **задълженията** си в областта на **екологичното, социалното или трудовото право[[26]](#footnote-26)**? | [] Да [] Не |
| **Ако „да“**, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?[] Да [] Не**Ако да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:а) **обявен в несъстоятелност**, или б) **предмет на производство по несъстоятелност** или ликвидация, илив) **споразумение с кредиторите**, илиг) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове[[27]](#footnote-27), илид) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, илие) стопанската му дейност е прекратена?**Ако „да“:*** Моля представете подробности:
* Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства[[28]](#footnote-28)?

*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не* [……]
* [……]

*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| Икономическият оператор извършил ли е **тежко професионално нарушение[[29]](#footnote-29)**?**Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
| **Ако „да“**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не**Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е **споразумения** с други икономически оператори, насочени към **нарушаване на конкуренцията**?**Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не[…] |
| **Ако „да“**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не**Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за **конфликт на интереси[[30]](#footnote-30)**, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?**Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не[…] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е **консултантски** услуги на възлагащия орган или на възложителя или **участвал ли е по друг начин в подготовката** на процедурата за възлагане на обществена поръчка?**Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не[…] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил **предсрочно прекратен** или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?**Ако „да“**, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не[…] |
| **Ако „да“**, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че:а) не е виновен за подаване на **неверни данни** при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;б) не е укрил такава информация;в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; иг) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

|  |  |
| --- | --- |
| ***Специфични национални основания за изключване*** | ***Отговор:*** |
| Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?*Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:* | […][] Да [] Не(*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*):*[……][……][……][……][[31]](#footnote-31)* |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки:  | [] Да [] Не[…] |

Част IV: Критерии за подбор

***Относно критериите за подбор (разделα илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че***

α: Общо указание за всички критерии за подбор

***Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Спазване на всички изисквани критерии за подбор*** | ***Отговор:*** |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Годност*** | ***Отговор:*** |
| 1) **Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър** в държавата членка, в която е установен[[32]](#footnote-32):*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | […](*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| **2) При поръчки за услуги:**Необходимо ли е специално **разрешение** или **членство** в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] НеАко да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не(*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |

Б: икономическо и финансово състояние

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Икономическо и финансово състояние*** | ***Отговор:*** |
| 1а) Неговият („общ“) **годишен оборот** за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:**и/или**1б) Неговият **среден** годишен **оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва[[33]](#footnote-33)(**)**:***Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | година: [……] оборот:[……][…]валутагодина: [……] оборот:[……][…]валутагодина: [……] оборот:[……][…]валута(брой години, среден оборот)**:** [……],[……][…]валута*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен **оборот в стопанската област, обхваната от поръчката** и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:***и/или***2б) Неговият **среден** годишен **оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва[[34]](#footnote-34)**:*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | година: [……] оборот:[……][…]валутагодина: [……] оборот:[……][…]валутагодина: [……] оборот:[……][…]валута(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]* |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до **финансовите съотношения[[35]](#footnote-35)**, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у[[36]](#footnote-36) — и стойността):[…], [……][[37]](#footnote-37) (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| 5) Застрахователната сума по неговата **застрахователна полица за риска „професионална отговорност“** възлиза на:*Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [……],[……][…]валута*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 6) Що се отнася до **другите икономически или финансови изисквания**, **ако има такива**, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:*Ако съответната документация, която* ***може*** *да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:* | […](*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията)*: *[……][……][……][……]* |

В: Технически и професионални способности

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технически и професионални способности*** | ***Отговор:*** |
| 1а) Само за ***обществените поръчки застроителство***:През референтния период[[38]](#footnote-38) икономическият оператор е **извършил следните строителни дейности от конкретния вид**:*Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]Строителни работи: [……]*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| 1б) Само за ***обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги***:През референтния период[[39]](#footnote-39) икономическият оператор е извършил **следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид**:При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти[[40]](#footnote-40): | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание | Суми | Дати | Получатели |
|  |  |  |  |

 |
| 2) Той може да използва следните **технически лица или органи[[41]](#footnote-41)**, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……][……] |
| 3) Той използва следните **технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество**, а **съоръженията за проучване и изследване** са както следва:  | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните **системи за управление и за проследяване на веригата на доставка**: | [……] |
| ***5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:***Икономическият оператор **ще** позволи ли извършването на **проверки[[42]](#footnote-42)** на неговия **производствен или технически капацитет** и, когато е необходимо, на **средствата за проучване и изследване**, с които разполага, както и на **мерките за контрол на качеството**? | [] Да [] Не |
| 6) Следната **образователна и професионална квалификация** се притежава от:а) доставчика на услуга или самия изпълнител, ***и/или*** (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)б) неговия ръководен състав: | a) [……]б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните **мерки за управление на околната среда**: | [……] |
| 8) **Средната годишна численост на състава** на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава:[……],[……],[……],[……],[……],[……],Година, брой на ръководните кадри:[……],[……],[……],[……],[……],[……] |
| 9) Следните **инструменти, съоръжения или техническо оборудване** ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор **възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител[[43]](#footnote-43)**изпълнението на **следната част (процентно изражение)** от поръчката: | [……] |
| 11) За ***обществени поръчки за доставки***:Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | […][] Да [] Не[] Да[] Не(*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]* |
| 12) За ***обществени поръчки за доставки***:Икономическият оператор може ли да представи изискваните **сертификати**, изготвени от официално признати **институции или агенции по контрол на качеството**, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?**Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не[…]*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление*** | ***Отговор:*** |
| Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на **стандартите за осигуряване на качеството**, включително тези за достъпност за хора с увреждания.**Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не[……] [……]*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |
| Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните **стандарти или системи за екологично управление**?**Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно **стандартите или системите за екологично управление** могат да бъдат представени:*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:* | [] Да [] Не[……] [……]*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]* |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

***Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства,* ако има такива*, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.***
***Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:***

**Икономическият оператор декларира, че:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Намаляване на броя*** | ***Отговор:*** |
| Той **изпълнява** целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:*Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат[[44]](#footnote-44), моля, посочете за* ***всички*** *от тях:* | [……][…][] Да [] Не[[45]](#footnote-45)(*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията*): *[……][……][……][……][[46]](#footnote-46)* |

Част VI: Заключителни положения

*Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.*

*Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:*

*а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно[[47]](#footnote-47); или*

*б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно[[48]](#footnote-48), възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация*.

*Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на* [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в *Официален вестник на Европейския съюз*, референтен номер)].

Дата, място: подпис(и): [……]

***Appendix № 1***

Standart appendix for the unitary European procurement document (UEPD)

Part І: Information for the procedure of procurement and for the contracting authority

***In procedures for procurement, which in the Official Journal of the European Union are published as a call for compeTheion procedure, the information required under Part I, will be retrieved automatically, provided that UEPDis created and filled through electronic system for UEPD[[49]](#footnote-49) . Reference to the relevant notice[[50]](#footnote-50) published in the Official Journal of the European Union*:**
**OGEU S number[], date [], page[],**
**Number of the noticein OG S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

***When the invitation to participate in an adversarial procedure shall not be published in the Official Journal of the European Union authority or enThey should include information allowing the procedure for public procurement to be unambiguously identified*.**

**If that does not require publication of a notice in the Official Journal of the European Union, please provide other information which allows the procedure for public procurement to be clearly identified (eg. A reference to the publication of the national level): […….]**

INFORMATION ON THE PROCEDURE FOR A PUBLIC PROCUREMENT

***Information required under Part I, will be retrieved automatically, provided that UEPDis created and filled by the aforementioned electronic system for UEPD. Otherwise, this information must be completed by the economic operator.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Identifing the contracting authority[[51]](#footnote-51)*** | ***Response:*** |
| Name:  | [ ] |
| ***To which procurement is related?*** | ***Response:*** |
| Name or a short description of the contract[[52]](#footnote-52): | [ ] |
| File reference number attributed by the contracting authority or enThey (*if applicable*)[[53]](#footnote-53): | [ ] |

***The other information in all sections of UEPD should be completed by the economic operator***

Part II: Information about the economic operator

А: Information about the economic operator

|  |  |
| --- | --- |
| **Identification:** | Response: |
| **Name:** | [ ] |
| **VAT identification number, if applicable:****If not applicable, please provide another national identification number if necessary and feasible** | [ ][ ] |
| **Post address:**  | [……] |
| **Contact person[[54]](#footnote-54):****Telephone number:****E-mail:****Internet address (website) (if applicable):** | [……][……][……][……] |
| **General information:** | Response: |
| **Is the economic operator micro-, small and middle enterprise[[55]](#footnote-55)?** | [] Yes [] No |
| **Only if the contract is reserved[[56]](#footnote-56):**the economic operator protected enterprise or is social enterprise[[57]](#footnote-57) and will ensure the fulfillment of the contract in the context of programs to create a protected workplaces?**If “yes“,** what is relevant percentage of disabled or disadvantaged?If required, please indicate those employees to which category or categories of disabled or disadvantaged belong. | [] Yes [] No[…][….] |
| If applicable, indicate whether the economic operator is registered in the official list of approved economic operators or whether there is an equivalent certificate (eg. Under a national qualification systems (pre-qualification)? | [] Yes [] No [] No applicable |
| **If “yes“**:**Please answer the questions in other parts of this section, section B and, where appropriate, section C of this section, fill in part V, where applicable, and in any case complete and sign part VI.** a) Please indicate the name of the list or certificate and the relevant registration or approval number, if applicable:b*) If the certificate of registration or certification is available in electronic format, please specify:*c) Please provide links to documents from which it is clear what is based registration or certification and, if applicable, the classification in the official list[[58]](#footnote-58):d) Registration or certification cover all mandatory criteria for selection?**If “no“:****In addition, please fill in the missing information in Part IV, sections A, B, C or D as appropriate only if it is required under the relevant notice or documentation for the procurement*:***e) Economic operator can it submit a **certificate** for the payment of social security contributions and taxes or information that will enable the contracting authority or enThey to obtain a certificate by direct free access to a national database in each Member State?*If the relevant documents are available in electronic format, please:* | a) [……]*б) (website, authority or issuing office, just a reference to the document):**[……][……][……][……]*b) [……]c) [] Yes [] Nod) [] Yes [] No*(website, authority or issuing office, just a reference to the document):**[……][……][……][……]* |
| ***Participating form:*** | ***Response:*** |
| Does the economic operator involved in the procedure for procurement together with other economic operators[[59]](#footnote-59)? | [] Yes [] No |
| ***If "yes",*** *please make sure the other participating operators represent separateUEPD*. |
| **If yes":**a) Please specify the role of the trader group (group leader, responsible for specific tasks ...):b) please specify other economic operators involved together in the procedure for public procurement:c) where applicable, indicate the name of the participating group: | a): [……]b): [……]c): [……] |
| ***Lots*** | ***Response:*** |
| Where applicable, an indication of the Lot / s item / s for which the economic operator wishes to make an offer: | [ ] |

B: INFORMATION ABOUT THE REPRESENTATIVES OF ECONOMIC OPERATOR

*Ако е приложимо, моля, посочетеимето/ната и адреса/итеналицето/ата, упълномощено/и дапредставляватapplicable, please provide the name and the address of the person authorized to represent the economic operator for the purposes of this procedure for procurement:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Representation, if any:*** | ***Response:*** |
| Full nametogether with the date and place of birth, if necessary:  | [……];[……] |
| Position / Acting in his capacity: | [……] |
| Post address: | [……] |
| Telephone number: | [……] |
| E-mail: | [……] |
| If necessary, please provide detailed information on the representation (forms, scope, purpose...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

|  |  |
| --- | --- |
| ***Using foreign capacity:*** | ***Response:*** |
| The economic operator will use you the capacities of other enTheies to fulfill the selection criteria set out in Part IV, the criteria and rules (if any) listed in Part V below?  | []Yes []No |

***If "yes",*** *please provide separately for each of the enTheies duly completed and signed by UEPD, stating the information required under* ***sections A and B of this part and of section III****.*

*Please note that should be included and technicians or technical bodies which are not directly related to a trader, especially those responsible for quality control, while public works - those upon whom the contractor can used to carry out the work.*

*Display information in accordance with parts IV and V for each of the enTheies[[60]](#footnote-60) insofar as it is relevant to the specific capacity that the economic operator will use.*

D: Information for subcontractors whose capacity the economic operator will not use

(the section has to be completed if this information is specifically required by the contracting authority)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Subcontracting:*** | ***Response:*** |
| The economic operator intend to subcontract to third parties to carry out part of the contract? | []Yes []No**If and to the extent known, please attach a list of proposed subcontractors**: [……] |

*If an authority or enThey explicitly require this information in addition to information under this section, please provide the information required under sections A and B of this Part and Part III for every (category) relevant subcontractors.*

Part III: Grounds for exclusion

А: Grounds relating to criminal convictions

*Article 57, para. 1 of Directive 2014/24/EUit contains the following grounds for exclusion:*

1. *Participation in a criminal organization****[[61]](#footnote-61)***:
2. ***Corruption[[62]](#footnote-62)***:
3. ***Fraud[[63]](#footnote-63)***:
4. ***Terrorist offenses or offenses linked to terrorist activities[[64]](#footnote-64)***:
5. ***Money laundering or terrorist financing[[65]](#footnote-65)***
6. ***Child labor and other forms of human trafficking[[66]](#footnote-66)***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Grounds relating to criminal convictions in accordance with national provisions implementing the grounds specified in Article 57 paragraph 1 of the Directive:*** | ***Response:*** |
| Issued you in terms of economic operator or a person who is a member of its administrative, management or supervisory body, or who has the power to represent, make decisions or control within these bodies, final sentence in connection with a of the above reasons, sentencing at most five years ago or under which continues to apply period of exclusion directly specified in the sentence?  | [] Yes [] No*If the relevant documents are available in electronic format, please specify: (a web address, authority or issuing office, just a reference to the document):**[……][……][……][……][[67]](#footnote-67)* |
| **If "yes", please specify[[68]](#footnote-68):**a) the date of conviction, indicate for which of the points 1-6 applies the reason (s) for it;b) specify the person who is convicted [];**c) as far as directly stated in the verdict:** | a) date:[ ], letter(s): [ ], reason(s):[ ]б) [……]в) the duration of the period of exclusion [......] and the relevant (s) point (s) []*If the relevant documents are available in electronic format, please specify: (a web address, authority or issuing office, just a reference to the document): [……][……][……][……][[69]](#footnote-69)* |
| In the event of a conviction the economic operator has measures to prove its reliability despite the existence of relevant grounds for exclusion[[70]](#footnote-70) ("rehabilitation on its own initiative“)? | [] Yes [] No |
| **If "yes", please describe the measures taken**[[71]](#footnote-71): | [……] |

B: Grounds relating to the payment of taxes or Social Contribution

|  |  |
| --- | --- |
| ***Paying taxes or social security contributions:*** | ***Response:*** |
| The economic operator complied Is all obligations relating to the payment of taxes or social security contributions in the country in which he is established or in the Member State of the contracting authority or enThey, if different from the country of establishment? | [] Yes [] No |
| If "no", please specify:a) the party or Member State;b) the relevant amount;c) how the breach of obligations:1) by judgment or administrative act:- The decision or act by final and binding is it?- Please indicate the date of the verdict or decision / act.- In the event of a conviction - the period of exclusion, if determined directly in the sentence:2) otherwise? Please specify:d) The economic operator complied Is his duties, paid or binding commitment to pay taxes or social security contributions, including where applicable, any accrued interest or penalties? | **Taxes** | **social contributions** |
| a) [……]b) [……]c1) [] Yes [] No[] Yes [] No* [……]
* [……]

c2) [ …]d) [] Yes [] No**If "yes",** please describe in detail: [……] | a) [……]b) [……]c1) [] Yes [] No[] Yes [] No* [……]
* [……]

c2) [ …]г) [] Yes [] No**If "yes",** please describe in detail: [……] |
| *If the relevant documents relating to the payment of taxes or social security contributions is available in electronic format, please specify:* | *(Web address, authority or issuing office, just a reference to the document):[[72]](#footnote-72)**[……][……][……][……]* |

C: GROUNDS RELATED TO BANKRUPTCY, conflict of interest or professional misconduct[[73]](#footnote-73)

***Please note that for the purposes of this procedure for procurement of the following grounds for exclusion may be formulated more precisely in national law, in the notice or in the contract documentation. For example, national law may be provided for the concept of "grave professional misconduct" cover several different forms of behavior.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Information about a possible bankruptcy, conflict of interest or professional misconduct*** | ***Response:*** |
| Is the economic operator violated its obligations as far as is known in the field of environmental, social or labor law**[[74]](#footnote-74)**? | [] Yes [] No |
| **If "yes,"** does the economic operator take measures to prove its reliability despite the existence of grounds for exclusion ("rehabilitation on its own initiative“)?[] Yes [] No**If yes ",** please describe the measures taken: [……] |
| The economic operator in one of the following situations you:a) bankrupt orb) the subject of bankruptcy or liquidation, orc) an arrangement with creditors ord) any analogous situation arising from a similar procedure under national laws and regulations[[75]](#footnote-75), ore) its assets are administered by a liquidator or by the court orf) its business is closed?If yes":- Please provide details:- Please state the reasons why the economic operator will be able to perform the contract, taking into account the applicable national rules and measures for the continuation of business under these circumstances[[76]](#footnote-76)?*If the relevant documents are available in electronic format, please specify:* | [] Yes [] No* [……]
* [……]

*(Web address, authority or issuing office, just a reference to the document):[[77]](#footnote-77)**[……][……][……][……]* |
| Is the economic operator committed grave professional misconduct[[78]](#footnote-78)?If "yes", please describe in detail: | [] Yes [] No, [……] |
| **If "yes,"** Did the economic operator rehabilitate measures on its own initiative? [] Yes [] No**If "yes",** please describe the measures taken: [……] |
| Is the economic operator entered agreements with other economic operators aimed at distorting compeTheion?If "yes", please describe in detail: | [] Yes [] No[…] |
| **If "yes,"** Did the economic operator rehabilitate measures on its own initiative? [] Yes [] No**If "yes",** please describe the measures taken: [……] |
| Is there any information the economic operator to have a conflict of interest related to its participation in the procedure for public procurement?If "yes", please describe in detail: | [] Yes [] No[…] |
| Is the economic operator or a related enterprise, providing you advice on the contracting authority or the contractor or participated in the preparation of the procedure for procurement?If "yes", please describe in detail: | [] Yes [] No[…] |
| Have you in the past a public contract, a contract with a contracting authority or a concession agreement the economic operator was terminated early or he had been charged benefits or other similar sanctions in connection with such contract in the past?If "yes", please describe in detail: | [] Yes [] No[…] |
| **If "yes,"** Did the economic operator rehabilitate measures on its own initiative? [] Yes [] No**If "yes",** please describe the measures taken: [……] |
| Can economic operator to confirm that:a) is guilty of misrepresentation in procurementing the information required for the verification of the absence of grounds for exclusion or fulfill the selection criteria;b) has not concealed such information;c) may, without delay, to provide the supporting documents required by the contracting authority or enThey; andd) has tried to exert undue influence on the process of decision-making by the contracting authority or enThey to obtain confidential information that may give its undue advantage in the procedure for procurement or grant negligently misleading information which may have a significant influence on decisions concerning exclusion, selection or award? | [] Yes [] No |

D: OTHER REASONS FOR EXCLUSION THAT MAY BE PROVIDED IN NATIONAL LEGISLATION contracting authority or enThey MEMBER STATE

|  |  |
| --- | --- |
| ***Specific national grounds for exclusion*** | ***Response:*** |
| Are there specific national grounds for exclusion set out in the relevant notice or documentation for procurement?*If the documentation required in the relevant notice or in the contract documents are available electronically, please specify:* | […][] Yes [] No(*Web address, authority or issuing office, just a reference to the document*):*[……][……][……][……][[79]](#footnote-79)* |
| If apply specific national grounds for exclusion did the economic operator take measures for rehabilitation on his own initiative?If "yes", please describe the measures taken: | [] Yes [] No[…] |

Part IV: Selection Criteria

***On the selection criteria (section*** α or ***section A to D of this part), the economic operator states that:***

α: GENERAL NOTICE FOR ALL SELECTION CRITERIA

***The economic operator should complete this information only if the contracting authority or contracting enThey has indicated in the relevant notice or in the contract documents referred to in the notice that the economic operator may be limited to completing its section Part IV without having to completed in another section of part IV:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Compliance with all required selection criteria*** | ***Response:*** |
| It complies selection criteria: | [] Yes [] No |

А: SUITABILITY

***The economic operator must provide information only when the selection criteria were required by the contracting authority or enThey in the notice or in the contract documents referred to in the notice.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Suitability*** | ***Response:*** |
| 1) **He is entered in the relevant professional or trade register in the Member State where it is established[[80]](#footnote-80):***If the relevant documents are available in electronic format, please:* | […][] Yes [] No(*Web address, authority or issuing office, just a reference to the document*):*[……][……][……][……]* |
| **2) For service contracts:**Do you need special permission or membership in an organization, so that the economic operator to perform the service in the country of establishment?*If the relevant documents are available in electronic format, please:* | [] Yes [] NoIf yes, please indicate what and whether the economic operator holds it: […] [] Yes [] Не(*Web address, authority or issuing office, just a reference to the document*): *[……][……][……][……]* |

B: ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION

***The economic operator must provide information only when the selection criteria were required by the contracting authority or enThey in the notice or in the contract documents referred to in the notice.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Economic and financial standing*** | ***Response:*** |
| 1а) Its ("total") annual turnover for the financial years the number required in the relevant notice or in the contract documentation is as follows:**and/or**1б) Its average annual turnover for the number of years required in the relevant notice or in the contract documentation is as follows**[[81]](#footnote-81)(**)**:***If the relevant documents are available in electronic format, please:* | year: [……] turnover:[……][…]currencyyear: [……] turnover:[……][…]currencyyear: [……] turnover:[……][…]currency(years, average turnover)**:** [……],[……][…]currency*(Web address, authority or issuing office, just a reference to the document): [……][……][……][……]* |
| 2а) Its ("specific") annual turnover in the economic area covered by the contract and referred to in the relevant notice or in the contract documentation for the required number of financial years is as follows:***and/or***2б) Its average annual turnover in the area and the number of years required in the relevant notice or the contract documents is as follows**[[82]](#footnote-82)**:*If the relevant documents are available in electronic format, please:* | year: [……] turnover:[……][…]currencyyear: [……] turnover:[……][…]currencyyear: [……] turnover:[……][…]currency(years, average turnover)**:** [……],[……][…]currency*(Web address, authority or issuing office, just a reference to the document): [……][……][……][……]* |
| 3) If no information on turnover (general or specific) for the entire period required, please give the date on which the economic operator is established or started trading: | [……] |
| 4) As regards financial ratios**[[83]](#footnote-83)**, specified in that notice, or in the documentation for the contract, the economic operator says that the real value is as follows:*If the relevant documents are available in electronic format, please:* | (indication requirement ratio - the ratio between х and у[[84]](#footnote-84) — and value):[…], [……][[85]](#footnote-85) (*Web address, authority or issuing office, just a reference to the document*): *[……][……][……][……]* |
| 5) The sum insured on its insurance risk "professional responsibility" amounted to:If the information is available in electronic format, please*:* | [……],[……][…]currency*(Web address, authority or issuing office, just a reference to the document): [……][……][……][……]* |
| 6) As for other economic or financial requirements, if any, that may be specified in the relevant notice or documentation of contract, the economic operator stated that:If appropriate documentation that may have been specified in the relevant notice or public procurement documentation is available electronically, please*:* | […](*Web address, authority or issuing office, just a reference to the document)*: *[……][……][……][……]* |

C: Technical and professional ability

***The economic operator must provide information only when the selection criteria were required by the contracting authority or enThey in the notice or in the contract documents referred to in the notice.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Technical and professional abilities*** | ***Response:*** |
| 1а) Only for public works contracts:During The reference period[[86]](#footnote-86)The economic operator has committed These works of Thes kind:If relevant documents concerning The best performance and result of The most important works are available in electronic format, please*:* | Number of years (The period specified in The notice or documentation for The procurement): [……]Construction works: [……]*(Web address, authority or issuing office, just a reference to The document): [……][……][……][……]* |
| 1б) Only for public procurementfor delivery and public procurement for services:In The reference period[[87]](#footnote-87)economic operator has The following basic supplies or provided These basic services of that kind: WItn compiling The list, please indicate The sums, dates and recipients, wItThes public or private enTheies[[88]](#footnote-88): | Number of years (The period specified in The notice or documentation for The procurement): [……]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description | Amounts | Dates | Recievers |
|  |  |  |  |

 |
| 2) It can use These technicians or technical bodies**[[89]](#footnote-89)**, especially those responsible for quality control:In public works economic operator will be able to use The technicians or technical bodies in carrying out construction: | [……][……] |
| 3) It uses The following technical facilities and measures for ensuring quality and facilities for study and research are as follows:  | [……] |
| 4) Upon execution of The contract it will be able to applyThese systems for managing and tracking procurement chain: | [……] |
| ***5) For complex goods or services or, exceptionally, to goods or services which are special purpose:***The economic operator will allow you cItcks**[[90]](#footnote-90)**on its production or technical capacities and, witse necessary, The means of study and research available, as well as measures for quality control? | [] Yes [] No |
| 6) The average educational and professional qualifications Itld by:а) The service provider or contractor itself, and / or (depending on The requirements set out in The notice or in The contract documentation)б) its management team: | a) [……]b) [……] |
| 7) Upon execution of The contract The economic operator will be able to implement The following measures for environmental management: | [……] |
| 8)**The average annual number** of personnel of The economic operator and The number of managerial staff for The last three years are as follows: | Year average annual number of personnel:[……],[……],[……],[……],[……],[……],Year, The number of executives:[……],[……],[……],[……],[……],[……] |
| 9) The following tools, equipment or technical equipment will be at its disposal for execution of The contract: | [……] |
| 10) The economic operator intends possibly to subcontract The implementation of The following part (percentage) of The order: | [……] |
| 11) Public procurement contracts:The economic operator will provide The required samples, descriptions or photographs of The products should be accompanied by certificates of auThenticity.If applicable, The economic operator undertakes to deliver The required certificates of auThenticity.If The relevant documents are available in electronic format, please specify: | […][] Yes [] No[] Yes [] No(*Web address, authority or issuing office, just a reference to The document*): *[……][……][……][……]* |
| 12) Public procurement contracts:Economic operator can it submit tIt required certificates drawn up by recognized institutions or agencies on quality control, proving compliance of products that can be clearly identified by references to specifications or technical standards referred to in tIt notice or in tIt contract documentation?If "no", please explain why and indicate what otits evidence may be presented:If tIt relevant documents are available in electronic format, please specify: | [] Yes [] No[…]*(Web address, authority or issuing office, just a reference to tIt document): [……][……][……][……]* |

D: STANDARDS FOR QUALITY ASSURANCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARDS

***TIt economic operator must provide information only wItn standards of quality assurance and / or standards for environmental management were required by tIt contracting authority or entity in tIt notice or in tIt documentation for tIt contract referred to in tIt notice.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Standards for quality assurance and environmental management standards*** | ***Response:*** |
| Economic operator will be these to present certificates drawn up by independent bodies and proving that the economic operator meets the standards of quality assurance, including accessibility for people with disabilities.If "no", please explain why and indicate what othes evidence on thescItme for quality assurance can be given:*If the relevant documents are available in electronic format, please specify:* | [] Yes [] No[……] [……]*(Web address, authority or issuing office, just a reference to the document): [……][……][……][……]* |
| Economic operator will be these to present certificates drawn up by independent bodies proving that the economic operator meets the required standards or environmental management systems?If "no", please explain why and indicate what othes evidence on standards or environmental management systems can be presented:*If the relevant documents are available in electronic format, please specify:* | [] Yes [] No[……] [……]*(Web address, authority or issuing office, just a reference to the document): [……][……][……][……]* |

Part V: Reducing the number of qualified candidates

***The economic operator must provide information only wItnthe contracting authority or contracting authority has stated objective and non-discriminatory criteria or rules that must be applied to limit the number of candidates who will be invited to tender or to conduct a dialogue. Thes information, which may be accompanied by requirements on the types of certificates or forms of documentary evidence, if any, to be presented is contained in the relevant notice or documentation for the contract referred to in the notice.***

***Only in restricted procedures, competheive procedures with negotiation, competheive dialogue procedures and innovation partnerships:***

**The economic operator declares that:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Reducing the number*** | ***Response:*** |
| It fulfills the objectives and non-discriminatory criteria or rules that must be applied to limit the number of candidates in the following manner:In case you require any certificates or othes forms of documentary evidence, please indicate for each of them, wItthesthe economic operator has the required documents:*If any of these certificates or forms of documentary evidence are available in electronic format[[91]](#footnote-91), please indicate for all of them:* | [……][…][] Yes [] No[[92]](#footnote-92)(*Web address, authority or issuing office, just a reference to the document*): *[……][……][……][……][[93]](#footnote-93)* |

Part VI: Final positions

*The undersigned declare that the information referred to in Parts II - V above is true and accurate, and that it is presented with a clear understanding of the consequences of misrepresentation.*

*The undersigned officially declares that is able, upon request and without delay submit the said certificates and othes forms of documentary evidence, except in cases witse:*

*a) an authority or enthey can obtain supporting documents through direct access to the national database in each Member State, which is available free of charge[[94]](#footnote-94); or*

*b) with effect from 18 October 2018 at the latest[[95]](#footnote-95), It contracting authority or contracting enthey already has the relevant documentation.*

*The undersigned itseby gives assent [insert contracting authority or enthey under Part I, Section A] to access the documents supporting the information provided in [insert relevant part, section / item / s] of thes European single document for public purposes of [insert procedure for procurement (brief description, the reference to publication in the Official Journal of the European Union, reference number*)].

Date, place: signature(s): [……]

***Образец № 2***

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“**(чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП)

[*наименование на участника*]**,**

представлявано от [*трите имена*]

в качеството на [*длъжност или друго качество*]

сБУЛСТАТ/ЕИК […],

със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

телефон за контакт […],

факс […],

електронна поща […]

банкови сметки: […]

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**І.** След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **„Извършване на доставка на оборудване за петте пилотни центъра по един във всяка от общините: Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол“.**

**ІІ.** Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

**ІІІ. С настоящето правим следните обвързващи предложения за изпълнение на поръчката:**

**1. Декларираме, че сме в състояние да изпълним възложените ни доставки качествено, в обема и със съдържанието, съгласно Техническата спецификация.**

**2. Декларираме, че ще извършим доставка на оборудване предназначено за всеки един от следните пилотни общински центрове за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци:**

1. Доставка на оборудване за голям общински пилотен център в община Шумен, град Шумен, бул. „Симеон Велики”, с идентификатор на имота по кадастрална карта с №: 83510.665.164;
2. Доставка на оборудване за голям общински пилотен център в община Разград, град Разград, ул. „Костур” №: 28, с идентификатор на имота по кадастрална карта с №: 61710.505.570;
3. Доставка на оборудване за малък общински пилотен център в община Левски, град Левски, ул. „Промишлена зона”, с идентификатор на имота по кадастрална карта с №: 43236.401.3261;
4. Доставка на оборудване за малък общински пилотен център в община Съединение, град Съединение, УПИ II-000384;
5. Доставка на оборудване за малък общински пилотен център в община Созопол, землище на гр. Черноморец, УПИ І (с идентификатор по кадастрална карта 81178.51.48) и УПИ № 81178.48.26.

**3. Предлагаме следното Техническо предложение в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя за 1 (един) бр. голям общински пилотен център за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество** | **Технически изисквания на Възложителя** | **Техническо предложение на участника (*участникът, предлага по всяка една точка: описание, технически параметри и характеристики на предлаганите от него доставки като посочва обстоятелства за 1 /един/ бр. голям общински пилотен център за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци*).** |
| 1 | Складов контейнер за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – корозивни, токсични, опасни за околната среда. | 6 бр. | С площ не по-малка от 17 m2. Цялостно лакирана заварена стоманена конструкция със заключващи се врати на една от късите стени, решетъчен под и обезопасяваща каптажна вана. Конструкцията на контейнера да позволява преместване с помощта на кран или мотокар. Габаритни размери (Д/Ш/В) не по-големи от 6 350/3 000/2 450 mm. Максимално допустимо тегло (празен) 2 200 kg. Контейнерът да е оборудван с галванизирани метални стелажи, с не по-малко от три рафта по една от дългите си страни.Контейнерът трябва да разполага с каптажна вана тип „двоен под“. Вместимостта на каптажната вана да бъде не по-малка от 3 500 литра, тествана на плътност, съгласно EN ISO 3452 или еквивалент. Обслужването на каптажните вани да става от късата страна на контейнера.Контейнерът да притежава типово одобрение за съхранение на опасни материали. С естествена и принудителна вентилация.  |  |
| 2 | Складов контейнер за събиране и съхраняване на опасни битови живакосъдържащи отпадъци | 1 бр. | С площ не по-малка от 2 m2. Цялостно лакирана заварена стоманена конструкция със заключваща се врата на една от късите стени, решетъчен под и обезопасяваща каптажна вана. Да позволява преместване с помощта на кран или мотокар. Габаритни размери (Д/Ш/В) не по-големи 1 350 /2 500 / 2 470 mm. Максимално допустимо тегло (празен) 680 kg. Контейнерът да е оборудван с галванизирани метални стелажи, с не по-малко от три рафта по една от дългите си страни. Контейнерът трябва да разполага с каптажна вана тип „двоен под“. Вместимост на каптажната вана не по малка от 500 литра, тествана на плътност, съгласно EN ISO 3452 или еквивалент. Обслужването на каптажните вани да става от късата страна на контейнера.Контейнерът да притежава типово одобрение за съхранение на опасни материали. С естествена и принудителна вентилация.  |  |
| 3 | Складов контейнер за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – запалими. | 2 бр. | С площ не по-малка от 17 m2, пожарозащитен. Цялостно лакирана заварена стоманена конструкция със заключващи се врати на една от късите стени, решетъчен под и обезопасяваща каптажна вана. Конструкцията на контейнера да позволява преместване с помощта на кран или мотокар. Габаритни размери (Д/Ш/В) не по-големи от 6 350/3 000/2 480 mm. Максимално допустимо тегло (празен) 2 200 kg. Контейнерът да е оборудван с галванизирани метални стелажи, с не по-малко от три рафта по една от дългите си страни.Контейнерът трябва да разполага с каптажна вана тип „двоен под“.Вместимостта на каптажната вана да бъде не по-малка от 3 500 литра, тествана на плътност, съгласно EN ISO 3452 или еквивалент. Обслужването на каптажните вани да става от късата страна на контейнера.Контейнерът да притежава типово одобрение за съхранение на опасни материали. С естествена и принудителна вентилация.  |  |
| 4 | Складов контейнер за инструменти и материали. | 1 бр. | С площ не по-малка от 6 m2. Цялостно лакирана заварена стоманена конструкция със заключващи се врати на една от късите стени и дървен под. Да позволява преместване с помощта на кран или мотокар. Габаритни размери (Д/Ш/В) не по-големи от 3 350/2 500/2 480 mm. Максимално допустимо тегло (празен) 1 180 kg. Контейнерът да е оборудван с галванизирани метални стелажи, с не по-малко от три рафта по една от дългите си страни. |  |
| 5 | Рампи за контейнерите | 10 бр. | Пред всеки контейнер да е разположена полегата поцинкована платформа. |  |
| 6 | Офис контейнер | 1 бр | С площ не по-малка от 20 m2. Вътрешна височина ≥ 2 400 mm. Изолация с минерална вата: стени ≥ 60 mm, под ≥ 80 mm, таван ≥ 100 mm. Под с PVC покритие. 2 бр. прозореца 1200 х 800 mm от 4 камерна PVC дограма. 1 бр. 4 камерна PVC външна врата не по малка от 875 х 2000 mm в цвета на стените от външната страна. Електроинсталация: 2 бр. осветителни тела, 6 бр. вътрешни контакти 230 V, разпределително табло с предпазители и дефектнотокова защита. Заземление на контейнера. Отопление: конвекторни панели 2 kW. Габаритни размери (Д/Ш) не по-големи от 8000/2500 мм |  |
| 7 | Санитарен контейнер | 1 бр. | С площ не по-малка от 14 m2. Вътрешна височина ≥ 2 200 mm. Под: циментирана плоскост 20 mm, противоплъзгащо PVC ≥ 1,5 mm покритие, изолация. Оборудване: входна врата не по малка от 875 х 2000 mm, вътрешна врата не по-малка от 875 х 2000 mm, 2 бр. вътрешни врати не по-малки от 625 х 2000 mm, ISO прозорец не по-малък от 945 х 1200 mm с ролетна щора, 2 бр. ISO прозорец не по-малък от 600 х 600 mm, 2 бр. санитарен възел, 1 бр. мивка, 1 бр. батерия, 1 бр. бойлер 80 l, душ кабина, сифон, връзки мръсна / чиста вода, вътрешна преграда. Електроинсталация: стандартна (лампи, 1 бр. контакт), разпределително табло с предпазители и дефектнотокова защита. Заземление на контейнера. Отопление: конвекторни панели 2 kW. Габаритни размери (Д/Ш) не по-големи от 5600/2500 мм |  |
| 8 | Офис оборудване | комплект | 3 бр. бюра, 3 бр. етажерки с 4 рафта, 3 бр. офис столове, 8 бр. посетителски столове, 2 бр. маси, 2 бр. стелажи за информационни материали. 3 бр. компютърни конфигурации с инсталиран лицензиран офис софтуер MS Office, с не по-лоши от следните характеристики:* CPU 3,6 GHz 8 MB
* RAM 12 GB
* HDD 3000 GB
* DWD±RW
* Video 2 GB
* WLAN, BLUETOOTH
* OS Win 8
* Монитор 16“
* Клавиатура и мишка

1 бр. Санитарна аптечка. |  |
| 9 | Охранителна система с видеонаблюдение | 1 комплект | Да осигурява денонощно видеонаблюдение на прилежащата територия и отделните складове, комунално-битовата зона и канцелариите. Да съдържа необходимия брой камери с режим ден и нощ за цялостно покритие площта на обекта, Устройство за запис в 24 h формат, UPS и монитор за наблюдение. Включва цялостно окабеляване и монтаж. |  |
| 10 | Пожарогасители | 23 бр. | Зареден с 12 kg пожарогасителен прах АВС. Клас на ефективност 55A 233B C. Температурен интервал на работа от – 30 до + 60 оС. Тегло зареден ≤ 20 kg. Съответстващ на EN 3-7. Със стойка за закрепване на стена. |  |
| 11 | Бидони за събиране на отпадъци | 100 бр. | Пластмасов бидон с отваряем капак. Вместимост 30 l ± 5%. Поцинкована затягаща скоба и пръстен. UN одобрение. |  |
| 12 | Бидони за събиране на отпадъци | 70 бр. | Пластмасов бидон с отваряем капак. Вместимост 60 l ± 5%. Поцинкована затягаща скоба и пръстен. UN одобрение. |  |
| 13 | Бидони за събиране на отпадъци | 30 бр. | Пластмасов бидон с отваряем капак. Вместимост 120 l ± 5%. Поцинкована затягаща скоба и пръстен. UN одобрение. |  |
| 14 | Варели за събиране на отпадъци | 10 бр. | Варелите да са изработени от стоманена ламарина, кожухът да е заварен и подсилен чрез пресовани обръчи. Дъното и капакът да са съединени с кожуха чрез фалциране за обезопасяване. Отворът да се затваря с херметична капачка, която да може да бъде допълнително подсигурена със защитна тапа. Вместимост 220 l ± 5%. UN одобрение. |  |
| 15 | Туби | 30 бр. | Пластмасова туба с отваряема капачка. Вместимост 20 l ± 5%. UN одобрение. |  |
| 16 | Каси за акумулатори | 6 бр. | Пластмасова контейнер за съхранение на акумулатори. С обем 500 l ± 5%. Товароносимост ≥ 500 kg. UN одобрение. |  |
| 17 | Гъвкави контейнери | 125 бр. | За съхранение на твърди насипни товари. Изработени от полиетилен. Обем: 120 l ± 5%. |  |
| 18 | Кутии | 50 бр. | Материал: Полиетилен. С капак на панти и с отвор за пъхане на отпадъци. С двойно подсигуряване срещу неволно отваряне на капака. С възможност за складиране един върху друг. UN одобрение. |  |
| 19 | Полу-подземна система за разделно събиране на отпадъци | 1 комплект | Да се състои от 3 бр. контейнери с единична вместимост ≥ 3 m3 и 1 бр. контейнер с вместимост ≥ 5 m3 (за хартия). Да са изработени от полиетилен. Всички метални части, които са използвани в конструкцията им, да са изработени от горещо галванизирана стомана. Да са снабдени с основен капак от полиетилен. Основният капак да е снабден с отвор за запълване с диаметър не по-малък от Ø 500 mm и не по-голям от Ø 600 mm, със собствен капак за защита на отвора. Капаците на отворите на отделните контейнери да са оцветени за съответния вид отпадък (метал, пластмаса, стъкло, хартия). Контейнерите да са оборудвани с метални халки за повдигане и конструкцията им да позволява изпразване от дъното. Височината на надземната част на контейнерите с обем 3 m3 да не превишава 1300 mm, а диаметърът им да не е по-голям от 1 500 mm.Височината на надземната част на контейнерите с обем 5 m3 да не превишава 1300 mm, а диаметърът им да не е по-голям от 1 900 mm.Височината на надземната част на който и да е контейнер да не е по-голяма от 1 250 mm.  |  |
| 20 | Комплект за ограничаване на разливи | 3 комплекта | Комплектът се състои се от:* Абсорбиращи гранули за високопорести суровини. За почистване на разлети масла и петролни емулсии върху бетон, паваж и асфалт. Една опаковка от 10 kg да притежава възможност да абсорбира 13 l течност.
* Зърнест сорбент от целулоза, за попиване на течности. Една опаковка от 18 kg да притежава възможност да абсорбира 12 l течност или 11 l масло
* Маслен сорбент за всякакви климатични условия. Една опаковка от 10 kg да притежава възможност да абсорбира 23 l масло.
* Универсален комплект за масло в контейнер 120 l ± 5% за ограничаване на аварийно изтичане на течни вещества. Да съдържа материали за моментална намеса.
* Универсален комплект в контейнер 120 l ± 5%. Да е предназначен за ограничаване на аварийно изтичане на течни вещества. Да съдържа материали за моментална намеса - сорбенти , предназначени само за петролни вещества (масло, нафта, бензин). Да позволяват използване и абсорбция на петролни вещества върху водна повърхност.
* Ръкави за ограничаване на разливи
* Лопата искронеобразуваща
* Метла с дръжка
* Защитно облекло
 |  |
| 21 | Защитно облекло | 4 комплекта | Състои се от:* Целолицева маска с универсален филтър – 1 бр. основен и 3 бр. резервни. Маската да съответства на EN 136, клас 2. Комбинираният филтър да е тип A2B2E2K2HgP3 и да съответства на EN 14387.
* Защитни очила, съответстващи на EN 166
* Защитни ръкавици, съответстващи на EN 420, EN 388, EN 374-3, EN 374-2.
* Гащеризон с качулка за ограничена употреба. Да съответства на директива 89/686/EEC за лични предпазни средства, EN ISO 13982-1 Тип 5, EN 13034 Тип 6, EN 1149-1, EN 1073-2:2002, EN369, EN 14126:2003.
 |  |
| 22 | Транспалетна количка с везна | 1 бр. | Хидравлична палетна количка, с възможност за повдигане, преместване и измерване на товари с тегло не по-малко от 1 500 kg.  |  |
| 23 | Транспалетна количка | 1 бр. | Хидравлична палетна количка, с възможност за повдигане и преместване на товари с тегло не по-малко от 2 000 kg. |  |
| 24 | Комплект инструменти | 1 комплект | Пълен комплект от инструменти за отваряне/затваряне на капачки, тапи и гърловини на използваните съдове за съхранение на опасни вещества, изискващи специални или специализирани инструменти за отваряне/затваряне. |  |
| 25 | Везна преносима | 1 бр. | За максимално натоварване ≥ 150 kg. С акумулатор ≥ 2.5 Аh, адаптор за зареждане, с подсветка на LED дисплеи, прахово боядисване на металната конструкция или инокс. |  |
| 26 | Мотокар (*Оферираната от участника товарподемност на мотокора, подлежи на оценка по Методиката за оценка на подадените оферти*) | 1 бр. | Фабрично изпълнен за работа с LPG двигател с мощност не по-малка от 44 kW. Товароподемност ≥ 1 500 kg. Център на тежестта 500 mm. Собствено тегло ≤ 3 520 kg. Спирачна система- хидравлична. Височина на повдигане ≥ 3 200 mm. Наклон на мачтата 6/5 градуса. Скорост на движение, с/без товар ≥ 21.1/ 21.4 km/h. Скорост на повдигане с/без товар ≥ 0,68 m/s. Радиус на завиване ≤ 2 150 mm. Електронно контролирана трансмисия, която да осигурява плавна промяна на посоката на движение с цел елиминиране на ударното натоварване, удължаване живота на съединителя, спирачките и гумите. Хидравлична спирачна система без накладки. Метална кабина с отопление. Основна и резервна 20 l бутилка за LPG. |  |

**4. Предлагаме следното Техническо предложение в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя за 1 (един) бр. малък общински пилотен център за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество** | **Технически изисквания на Възложитеря** | **Техническо предложение на участника (*участникът, предлага по всяка една точка: описание, технически параметри и характеристики на предлаганите от него доставки като посочва обстоятелства за 1 /един/ бр. малък общински пилотен център за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци*).** |
| 1 | Складов контейнер за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – корозивни, токсични, опасни за околната среда. | 6 бр. | С площ не по-малка от 6 m2. Цялостно лакирана заварена стоманена конструкция със заключващи се врати на една от късите стени, решетъчен под и обезопасяваща каптажна вана. Конструкцията на контейнера да позволява преместване с помощта на кран или мотокар. Габаритни размери (Д/Ш/В) не по-големи от 3 350/2 500/2 480 mm. Максимално допустимо тегло (празен) 1175 kg. Контейнерът да е оборудван с галванизирани метални стелажи, с не по-малко от три рафта по една от дългите си страни.Контейнерът трябва да разполага с каптажна вана тип „двоен под“.Вместимостта на каптажната вана да бъде не по-малка от 1 500 литра, тествана на плътност, съгласно EN ISO 3452 или еквивалент. Обслужването на каптажните вани да става от късата страна на контейнера.Контейнерът да притежава типово одобрение за съхранение на опасни материали. С естествена и принудителна вентилация. |  |
| 2 | Складов контейнер за събиране и съхраняване на опасни битови живакосъдържащи отпадъци | 1 бр. | С площ не по-малка от 2 m2. Цялостно лакирана заварена стоманена конструкция със заключваща се врата на една от късите стени, решетъчен под и обезопасяваща каптажна вана. Да позволява преместване с помощта на кран или мотокар. Габаритни размери (Д/Ш/В) не по-големи 1 350 /2 500 / 2 470 mm. Максимално допустимо тегло (празен) 680 kg. Контейнерът да е оборудван с галванизирани метални стелажи, с не по-малко от три рафта по една от дългите си страни. Контейнерът трябва да разполага с каптажна вана тип „двоен под“.Вместимост на каптажната вана не по малка от 500 литра, тествана на плътност, съгласно EN ISO 3452 или еквивалент. Обслужването на каптажните вани да става от късата страна на контейнера.Контейнерът да притежава типово одобрение за съхранение на опасни материали. С естествена и принудителна вентилация. |  |
| 3 | Складов контейнер за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – запалими. | 2 бр. | С площ не по-малка от 11 m2, пожарозащитен. Цялостно лакирана заварена стоманена конструкция със заключващи се врати на една от късите стени, решетъчен под и обезопасяваща каптажна вана. Конструкцията на контейнера да позволява преместване с помощта на кран или мотокар. Габаритни размери (Д/Ш/В) не по-големи от 4 350/3 000/2 480 mm. Максимално допустимо тегло (празен) 1 660 kg. Контейнерът да е оборудван с галванизирани метални стелажи, с не по-малко от три рафта по една от дългите си страни.Контейнерът трябва да разполага с каптажна вана тип „двоен под“.Вместимостта на каптажната вана да бъде не по-малка от 2 400 литра, тествана на плътност, съгласно EN ISO 3452 или еквивалент. Обслужването на каптажните вани да става от късата страна на контейнера.Контейнерът да притежава типово одобрение за съхранение на опасни материали. С естествена и принудителна вентилация. |  |
| 4 | Складов контейнер за инструменти и материали. | 1 бр. | С площ не по-малка от 6 m2. Цялостно лакирана заварена стоманена конструкция със заключващи се врати на една от късите стени и дървен под. Да позволява преместване с помощта на кран или мотокар. Габаритни размери (Д/Ш/В) не по-големи от 3 350/2 500/2 480 mm. Максимално допустимо тегло (празен) 1 180 kg. Контейнерът да е оборудван с галванизирани метални стелажи, с не по-малко от три рафта по една от дългите си страни. |  |
| 5 | Рампи за контейнерите | 10 бр. | Пред всеки контейнер да е разположена полегата поцинкована платформа. |  |
| 6 | Офис контейнер | 1 бр. | С площ не по-малка от 15 m2. Вътрешна височина ≥ 2 400 mm. Изолация с минерална вата: стени ≥ 60 mm, под ≥ 80 mm, таван ≥ 100 mm. Под с PVC покритие. 2 бр. прозореца 1200 х 800 mm от 4 камерна PVC дограма. 1 бр. 4 камерна PVC външна врата не по малка от 875 х 2000 mm в цвета на стените от външната страна. Електроинсталация: 2 бр. осветителни тела, 6 бр. вътрешни контакти 230 V, разпределително табло с предпазители и дефектнотокова защита. Заземление на контейнера. Отопление: конвекторни панели 2 kW. Габаритни размери (Д/Ш) не по-големи от 6000/2500 mm. |  |
| 7 | Санитарен контейнер | 1 бр. | С площ не по-малка от 14 m2. Вътрешна височина ≥ 2 200 mm. Под: циментирана плоскост 20 mm, противоплъзгащо PVC ≥ 1,5 mm покритие, изолация. Оборудване: входна врата не по малка от 875 х 2000 mm, вътрешна врата не по-малка от 875 х 2000 mm, 2 бр. вътрешни врати не по-малки от 625 х 2000 mm, ISO прозорец не по-малък от 945 х 1200 mm с ролетна щора, 2 бр. ISO прозорец не по-малък от 600 х 600 mm, 2 бр. санитарен възел, 1 бр. мивка, 1 бр. батерия, 1 бр. бойлер 80 l, душ кабина, сифон, връзки мръсна / чиста вода, вътрешна преграда. Електроинсталация: стандартна (лампи, 1 бр. контакт), разпределително табло с предпазители и дефектнотокова защита. Заземление на контейнера. Отопление: конвекторни панели 2 kW. Габаритни размери (Д/Ш) не по-големи от 5600/2500 мм. |  |
| 8 | Офис оборудване | комплект | 2 бр. бюра, 2 бр. етажерки с 4 рафта, 2 бр. офис столове, 4 бр. посетителски столове, 1 бр. маса, 2 бр. стелажи за информационни материали. 2 бр. компютърни конфигурации с инсталиран лицензиран офис софтуер MS Office, с не по-лоши от следните характеристики:* CPU 3,6 GHz 8 MB
* RAM 12 GB
* HDD 3000 GB
* DWD±RW
* Video 2 GB
* WLAN, BLUETOOTH
* OS Win 8
* Монитор 16“
* Клавиатура и мишка

1 бр. Санитарна аптечка,  |  |
| 9 | Охранителна система с видеонаблюдение | 1 комплект | Да осигурява денонощно видеонаблюдение на прилежащата територия и отделните складове, комунално-битовата зона и канцелариите. Да съдържа необходимия брой камери с режим ден и нощ за цялостно покритие площта на обекта, Устройство за запис в 24 h формат, UPS и монитор за наблюдение. Включва цялостно окабеляване и монтаж. |  |
| 10 | Пожарогасители | 13 бр. | Зареден с 12 kg пожарогасителен прах АВС. Клас на ефективност 55A 233B C. Температурен интервал на работа от – 30 до + 60 оС. Тегло зареден ≤ 20 kg. Съответстващ на EN 3-7. Със стойка за закрепване на стена. |  |
| 11 | Бидони за събиране на отпадъци | 50 бр. | Пластмасов бидон с отваряем капак. Вместимост 30 l ± 5%. Поцинкована затягаща скоба и пръстен. UN одобрение. |  |
| 12 | Бидони за събиране на отпадъци | 30 бр. | Пластмасов бидон с отваряем капак. Вместимост 60 l ± 5%. Поцинкована затягаща скоба и пръстен. UN одобрение. |  |
| 13 | Бидони за събиране на отпадъци | 20 бр. | Пластмасов бидон с отваряем капак. Вместимост 120 l ± 5%. Поцинкована затягаща скоба и пръстен. UN одобрение. |  |
| 14 | Варели за събиране на отпадъци | 5 бр. | Варелите да са изработени от стоманена ламарина, кожухът да е заварен и подсилен чрез пресовани обръчи. Дъното и капакът да са съединени с кожуха чрез фалциране за обезопасяване. Отворът да се затваря с херметична капачка, която да може да бъде допълнително подсигурена със защитна тапа. Вместимост 220 l ± 5%. UN одобрение.  |  |
| 15 | Туби | 15 бр. | Пластмасова туба с отваряема капачка. Вместимост 20 l ± 5%. UN одобрение. |  |
| 16 | Каси за акумулатори | 2 бр. | Пластмасова контейнер за съхранение на акумулатори. С обем 500 l ± 5%. Товароносимост ≥ 500 kg. UN одобрение. |  |
| 17 | Гъвкави контейнери | 50 бр. | За съхранение на твърди насипни товари. Изработени от полиетилен. Обем: 1200 l ± 5%. |  |
| 18 | Кутии | 20 бр. | Материал: Полиетилен. С капак на панти и с отвор за пъхане на отпадъци. С двойно подсигуряване срещу неволно отваряне на капака. С възможност за складиране един върху друг. UN одобрение. |  |
| 19 | Полу-подземна система за разделно събиране на отпадъци | 1 комплект | Да се състои от 3 бр. контейнери с единична вместимост ≥ 3 m3 и 1 бр. контейнер с вместимост ≥ 5 m3 (за хартия). Да са изработени от полиетилен. Всички метални части, които са използвани в конструкцията им, да са изработени от горещо галванизирана стомана. Да са снабдени с основен капак от полиетилен. Основният капак да е снабден с отвор за запълване с диаметър не по-малък от Ø 500 mm и не по-голям от Ø 600 mm, със собствен капак за защита на отвора. Капаците на отворите на отделните контейнери да са оцветени за съответния вид отпадък (метал, пластмаса, стъкло, хартия). Контейнерите да са оборудвани с метални халки за повдигане и конструкцията им да позволява изпразване от дъното. Височината на надземната част на контейнерите с обем 3 m3 да не превишава 1300 mm, а диаметърът им да не е по-голям от 1 500 mm.Височината на надземната част на контейнерите с обем 5 m3 да не превишава 1300 mm, а диаметърът им да не е по-голям от 1 900 mm.Височината на надземната част на който и да е контейнер да не е по-голяма от 1 250 mm. Височината на надземната част на който и да е контейнер да не е по-голяма от 1 150 mm.  |  |
| 20 | Комплект за ограничаване на разливи | 3 комплекта | Комплектът се състои се от:* Абсорбиращи гранули за високопорести суровини. За почистване на разлети масла и петролни емулсии върху бетон, паваж и асфалт. Една опаковка от 10 kg да притежава възможност да абсорбира 13 l течност.
* Зърнест сорбент от целулоза, за попиване на течности. Една опаковка от 18 kg да притежава възможност да абсорбира 12 l течност или 11 l масло
* Маслен сорбент за всякакви климатични условия. Една опаковка от 10 kg да притежава възможност да абсорбира 23 l масло.
* Универсален комплект за масло в контейнер 120 l ± 5% за ограничаване на аварийно изтичане на течни вещества. Да съдържа материали за моментална намеса.
* Универсален комплект в контейнер 120 l ± 5%. Да е предназначен за ограничаване на аварийно изтичане на течни вещества. Да съдържа материали за моментална намеса - сорбенти , предназначени само за петролни вещества (масло, нафта, бензин). Да позволяват използване и абсорбция на петролни вещества върху водна повърхност.
* Ръкави за ограничаване на разливи
* Лопата искронеобразуваща
* Метла с дръжка
* Защитно облекло
 |  |
| 21 | Защитно облекло | 4 комплекта | Състои се от:* Целолицева маска с универсален филтър – 1 бр. основен и 3 бр. резервни. Маската да съответства на EN 136, клас 2. Комбинираният филтър да е тип A2B2E2K2HgP3 и да съответства на EN 14387.
* Защитни очила, съответстващи на EN 166
* Защитни ръкавици, съответстващи на EN 420, EN 388, EN 374-3, EN 374-2.
* Гащеризон с качулка за ограничена употреба. Да съответства на директива 89/686/EEC за лични предпазни средства, EN ISO 13982-1 Тип 5, EN 13034 Тип 6, EN 1149-1, EN 1073-2:2002, EN369, EN 14126:2003.
 |  |
| 22 | Транспалетна количка с везна | 1 бр. | Хидравлична палетна количка, с възможност за повдигане, преместване и измерване на товари с тегло не по-малко от 1 500 kg.  |  |
| 23 | Транспалетна количка | 1 бр. | Хидравлична палетна количка, с възможност за повдигане и преместване на товари с тегло не по-малко от 2 000 kg. |  |
| 24 | Комплект инструменти | 1 комплект | Пълен комплект от инструменти за отваряне/затваряне на капачки, тапи и гърловини на използваните съдове за съхранение на опасни вещества, изискващи специални или специализирани инструменти за отваряне/затваряне. |  |
| 25 | Везна преносима | 1 бр. | За максимално натоварване ≥ 150 kg. С акумулатор ≥ 2.5 Аh, адаптор за зареждане, с подсветка на LED дисплеи, прахово боядисване на металната конструкция или инокс. |  |
| 26 | Мотокар(Оферираната от участника товарподемност на мотокора, подлежи на оценка по Методиката за оценка на подадените оферти) | 1 бр. | Фабрично изпълнен за работа с LPG двигател с мощност не по-малка от 44 kW. Товароподемност ≥ 1 500 kg. Център на тежестта 500 mm. Собствено тегло ≤ 3 520 kg. Спирачна система- хидравлична. Височина на повдигане ≥ 3 200 mm. Наклон на мачтата 6/5 градуса. Скорост на движение, с/без товар ≥ 21.1/ 21.4 km/h. Скорост на повдигане с/без товар ≥ 0,68 m/s. Радиус на завиване ≤ 2 150 mm. Електронно контролирана трансмисия, която да осигурява плавна промяна на посоката на движение с цел елиминиране на ударното натоварване, удължаване живота на съединителя, спирачките и гумите. Хидравлична спирачна система без накладки. Метална кабина с отопление. Основна и резервна 20 l бутилка за LPG. |  |

**5.** Представяме снимков материал/ каталози/ брошури (*оставя се приложимото*) за предлаганото оборудване.

**6. Декларираме, следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя:**

1. Общият срок за изпълнение на поръчката е не по-късно от 30 дни преди 15.05.2019г.
2. Оборудването предмет на доставка е ново, неупотребявано, неизползвано за тестове и демонстрации.
3. Разполагаме със сервиз/сервизна мрежа, както следва:………………………*участникът представя кратко описание на сервиз/сервизната мрежа и адрес на местонахождението й*……………………………………………………………………………………………
4. Гаранционната поддръжка на доставеното оборудване ще бъде – …………….*участникът посочва предлагания гаранционен срок в месеци като цяло число*……………………...

Важно: Минималния гаранционен срок е 12 (дванадесет) календарни месеца. Максималният гаранционен срок е 36 (тридесет и шест) календарни месеца.Участниците нямат право да предлагат Гаранционен срок под определения от Възложителя минимален гаранционен срок, както и над определеният максимален. Участник предложил гаранционен срок извън рамките на определеният от възложителя или в друга мерна единица или не като цяло число, ще бъде отстранен от участие.

1. В гаранционния период, през работни дни, в часови диапазон 8.00 – 20.00 часа ще осигурим постоянна връзка за подаване на информация за повреда и заявяване на техническа помощ:
* Телефон:…………*посочва се от участника*………..
* факс/e-mail…………*посочва се от участника*………………
1. Гаранционното обслужване и поддръжка ще се извършва в съответствие с чл. 11 от Договора за обществена поръчка.
2. Всички вложени при ремонтите резервни части ще са нови и неупотребявани.
3. Каталожни данни за товароподемност на Mотокар за голям пилотен център..............................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Каталожни данни за товароподемност на Mотокар за малък пилотен център..............................................................................................................................................................................................................................................................................

**7.** Декларираме, съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

**8.** Деклараме, че срокът на валидност на представената от нас оферта е *……посочва се от участника……….. (………………….)* календарни месеца**,** считано от датата посочена в Обявлението, като краен срок за получаване на офертите.

**9.** Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**Важно:** Всички документи, които се изискват в оригинал се представят с подпис и печат в оригинал. Всички документи които се изискват в копие се представят в копие, заверено с подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала“.

**Неразделна част от настоящето техническо предложение са:**

Приложение:

1. Декларация за почтеност и безпристрастност - *Образец № 3.*
2. Снимков материал, каталози/брошури за предлаганото оборудване.
3. и др. по преценка на участника

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

**Дата:**  ***С уважение, .................................................***

 *(подпис и печат*)

 ***.................................................***

 *(име и фамилия на представляващия/те участника или надлежно упълномощено лице*)

***Appendix № 2***

**TECHNICAL PROPOSAL** (art. 39, para. 3, p. 1 from IRPPL)

[*name of the participant*]**,**

Represented by [*three namens*]

Acting as [*position or othes quality*]

With BULSTAT/UIC […],

With Itadquarter […] and office address […],

Address of correspondace: […],

Telephone number […],

fax […],

e-mail […]

bank accounts: […]

**DEAR LADIES AND GENTLEMEN,**

**І.** After examining all the documents and samples of documents for participation in the procedure, receiving, which we confirms with this, we certify and we confirm that represent from us participant, meets the requirements and conditions specified in the documentation for participation in the procedure subject: **,,Performance of a supply of equipment for the five pilot centers in each of the municipalities: Shumen, Razgrad, Saedinenie, Levski and Sozopol“.**

**ІІ.** We declare that we have received through the "Buyer’s profile" the tender documentation and are familiar with the instructions and conditions for participation in the procedure announced by you. We agree to achieve your conditions and accept them without reservation.

**ІІІ. With this we make the following binding proposals of execution:**

**1. We declare that we are able to we fulfill the assigned supplys with quality, volume and content according to technical specification.**

**2. We declare that we are able to we fulfill the assigned supplys with quality, volume and content according to technical specification and this proposal as follows:**

a) Supply of equipment for large municipal pilot center in the municipality of Shumen, town of Shumen, bul. "Simeon Veliki", with identification of the property in cadastral map with №: 83510.665.164;

b) Supply of equipment for large municipal pilot center in Razgrad, town of Razgrad, str. "Perch" №: 28 with identifier of the property on cadastral map with №: 61710.505.570;

c) Supply of equipment for small municipal pilot center in the municipality of Levski, town of Levski, Street. "Industrial Area" with an identifier of the property on cadastral map with №: 43236.401.3261;

d) Supply of equipment for small municipal pilot center in the municipality Saedinenie, town of Saedinenie, Building II-000 384;

f) Supply of equipment for small municipal pilot center in the municipality of Sozopol, land in the town. Chernomorets, Building I (identifier for cadastral map 81178.51.48) and UPI № 81178.48.26.

**3. We offer the following technical proposal in accordance with the technical specification of the Contracting Authority for 1 (one) large municipal pilot center for collection and temporary storage of hazardous waste:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Discription** | **Quantity** | **Technical requirements at Contracting Authority** | **Technical proposal of the participant (*the participant offers for each item: description, technical parameters and characteristics of supply for 1 / one / pc., large municipal pilot center for collection and temporary storage of hazardous waste*).** |
| 1 | Storage container for collection and storage of hazardous waste - corrosive, toxic, dangerous to the environment | 6 pcs. | With a storage area not less 17 m2. Complete painted welded steel construction with lockable doors of one of the short walls slatted floors and a safety tank. The structure of the container to permit displacement by means of a crane or forklift. Overall dimensions (L / W / H) not greater than 6 350/3 000/2 450 mm. Maximum allowable weight (empty) 2 200 kg. The container is equipped with a galvanized metal racks, with not less than three shelves on one of its long sides.The container must be equipped with a sump "double-bottom" type.The sump capacity must be at least 3 500 litres, tested by density, acc.to EN ISO 3452 or equivalent.The servicing of the sump will be on the short side of the container.The container have to has a type approval for the storage of hazardous materials. With natural and forced ventilation.  |  |
| 2 | Storage container for collection and storage of hazardous household waste containing mercury | 1 pc. | With storage area not lless 2 m2. Complete painted welded steel construction with lockable doors of one of the short walls slatted floors and a safety tank. The structure of the container to permit displacement by means of a crane or forklift. Overall dimensions (L / W / H) not greater than 1 350 / 2 500 /2 470 mm. Maximum allowable weight (empty) 680 kg. The container is equipped with a galvanized metal racks, with not less than three shelves on one of its long sides.The container must be equipped with a sump "double-bottom" type.The sump capacity must be at least 500 litres, tested by density, acc.to EN ISO 3452 or equivalent. The servicing of the sump will be on the short side of the container.The container have to has a type approval for the storage of hazardous materials. With natural and forced ventilation. |  |
| 3 | Storage container for collection and storage of hazardous flammable waste | 2 pcs. | With a storage area not less 17 m2 and should be with fire protection. Complete painted welded steel construction with lockable doors of one of the short walls slatted floors and a safety tank. The structure of the container to permit displacement by means of a crane or forklift. Overall dimensions (L / W / H) not greater than 6 350/3 000/2 480 mm. Maximum allowable weight (empty) 2 200 kg. The container is equipped with a galvanized metal racks, with not less than three shelves on one of its long sides.The container must be equipped with a sump "double-bottom" type.The sump capacity must be at least 3 500 litres, tested by density, acc.to EN ISO 3452 or equivalent. The servicing of the sump will be on the short side of the container.The container have to has a type approval for the storage of hazardous materials. With natural and forced ventilation. |  |
| 4 | Storage container for tools and materials | 1 pc. | With storage capacity not less 7 m2. Complete painted welded steel construction with lockable doors of one of the short walls slatted floors and a safety tank. The structure of the container to permit displacement by means of a crane or forklift. Overall dimensions (L / W / H) not greater than 3 350/2500/2 480 mm. Maximum allowable weight (empty) 1180 kg. The container is equipped with a galvanized metal racks, with not less than three shelves on one of its long sides. |  |
| 5 | Platforms | 10 pcs. | For each container should provide sloping galvanized platform. |  |
| 6 | Office container | 1 set | With an area not less 20 m2. Internal height ≥ 2 400 mm. Insulated with mineral wool, wall ≥ 60 mm, floor ≥ 80 mm, ceiling ≥ 100 mm. Floor with PVC coating. 2 pcs. windows 1200 × 800 mm 4 chamber PVC frames. 1 PC. 4 chamber PVC front door no less than 875 X 2000 mm in the color of the walls on the outside. Electric wiring: 2 pcs. lighting, 6 pcs. internal contacts 230 V, switchboard with fuses and overload protection. Convection panels 2 kW.Overall dimensions (L / W) not greater than 8000/2500 mm. |  |
| 7 | Sanitary container | 1 set | With an area not less 14 m2. Internal height ≥ 2 200 mm. Floor: cemented plane 20 mm, anti-slip PVC ≥ 1,5 mm coating and insulation. Equipment: a door no less than 875 X 2000 mm, an internal door not less than 875 X 2000 mm, 2 pcs. interior doors not less than 625 X 2000 mm, ISO window is not less than 945 by 1200 mm with a roller shutter, 2 pcs. ISO window is not less than 600 x 600 mm, 2 pcs. toilet, 1 pc. sink, 1 pc. battery, 1 pc. boiler 80 l, shower, siphon, connections dirty / clean water, baffle. Electric wiring: standard (lamps, 1 pc. Contact) switchboard with fuses and overcurrent protection. Testing of the container. Convection panels 2 kW.Overall dimensions (L / W) not greater than 5600/2500 mm. |  |
| 8 | Office equipment | 1 set | 3 pcs. desks, 3 pcs. shelves with 4 shelves, 3 pcs. office chairs, 8 pcs. visitor chairs, 2 pcs. tables, 2 pcs. shelfs for information materials. 3 pcs. computer configurations with installed licensed office software MS Office:* CPU 3,6 GHz 8 MB
* RAM 12 GB
* HDD 3000 GB
* DWD±RW
* Video 2 GB
* WLAN, BLUETOOTH
* OS Win 8
* Monitor LCD 16”
* Keyboard and Mouse

1 pc. First aid kit  |  |
| 9 | Security system with CCTV | 1 set | To provide surveillance of the surrounding area and the individual warehouses, utilities area and offices. Should contain the required number of cameras day and night mode for a total coverage area of the site, device record for 24 h format, UPS, monitor surveillance. It should includes complete wiring and installation. |  |
| 10 | Fire extinguisher | 23 pcs. | 12 kg dry power АВС. 55A 233B C. Temperature range – 30 to + 60 оС. Weight up to 20 kg. Acc.to EN 3-7. With stand for wall mounting. |  |
| 11 | Jerrican for waste collection | 100 pcs. | Plastic jerry can with a hinged lid. Capacity 30 l ± 5%. Galvanized clamp and ring. UN Approved. |  |
| 12 | Jerrican for waste collection | 70 pcs. | Plastic jerry can with a hinged lid. Capacity 60 l ± 5%. Galvanized clamp and ring. UN Approved. |  |
| 13 | Jerrican for waste collection | 30 pcs. | Plastic jerry can with a hinged lid. Capacity 120 l ± 5%. Galvanized clamp and ring. UN Approved. |  |
| 14 | Barrel for waste collection | 10 pcs. | Barrels should be made of steel, the casing is welded and reinforced by pressed hoops. Bottom and lid should be connected with casing by pressing for securing. The hole must be closes an airtight cap which can be additionally secured by a protective cap. Capacity 220 l ± 5%. UN Approved. |  |
| 15 | Can | 30 pcs. | Plastic tube with cap. Capacity of 20 l ± 5%. UN Approved. |  |
| 16 | Plastic container for storage of accumulators. | 6 pcs. | With a volume of 500 l ± 5%. Load ≥ 500 kg. UN Approved. |  |
| 17 | Flexible intermediate bulk containers | 125 pcs. | For storage of solid bulk cargoes. Made of polyethylene. Volume: 1200 l ± 5%. |  |
| 18 | Plastic box | 50 pcs. | Material: Polyethylene. Approximate dimensions 400 x 300 x 220 mm ± 5%. With the hinged lid and a hole for for throwing the waste. Double secure against accidental opening of the lid. With the possibility for storage of one over the other. UN Approved. |  |
| 19 | Semi-underground system for waste collection | 1 set | The system should consist of 3 pcs. unit with individual volume ≥ 3 m3, 1 pc. container with a capacity ≥ 5 m3 (for paper). They should be made of polyethylene. All metal parts which are used in their construction should be made of hot galvanized steel. The containers should be provided with a main lid of polyethylene. The main lid should be provided with a hole for filling with diameter not less Ø 500 mm and not larger Ø 600 mm, with its own lid to protect the hole. The lids of the holes of individual containers should be colored for the type of waste (metal, plastic, glass, paper). The containers should be equipped with metal rings for lifting and their construction have to allow discharge from the bottom.The height of the overhead part of the containers with volume of 3 m3 should not exceed 1300 mm, and their diameter is should be not more than 1 500 mm.The height of the overhead part of the container with volume of 5 m3 should not exceed 1300 mm, and their diameter is should be not more than 1 900 mm.The height of the overground part of any container should be not more than 1 250 mm. |  |
| 20 | Set for limiting of spills | 3 sets | It consists of:* Absorbent granules for highly porous materials. To clean the spilled oil and oil emulsion on concrete, pavement and asphalt. One package of 10 kg shall have the opportunity to absorb fluid of 13 l.
* Granular sorbent from cellulose, absorption of liquids. A pack of 18 kg have the opportunity to absorb 12 l liquid or 11 l oil.
* Oil Sorbent for all weather conditions. One package of 10 kg shall have the opportunity to absorb 23 l oil.
* Universal kit for oil-in-container 120 l ± 5% for the limit of emergency leakage of liquid substances. Contain materials for immediate intervention.
* Universal kit in a container 120 l ± 5%. Is designed to limit Accidental leakage of liquid substances. Contain materials for immediate intervention - sorbents intended only for petroleum substances (oil, diesel, gasoline). Permit the use and absorption of oil substances on water surface.
* Sleeves for limiting spills
* Non sparky shovel
* Broom with wood handle
* Protective clothing
 |  |
| 21 | Protective set of PPE | 4 sets | The set consist:* Full face mask, acc.to EN 136, class 2 with universal removable filter – 1 pc. main and 3 pcs. spare filters. The filters should be type A2B2E2K2HgP3, acc. to EN 14387.
* Safety goggles, acc. to EN 166
* Protective gloves, acc. to EN 420, EN 388, EN 374-3, EN 374-2.
* Overall suit with a hood for limited operation, acc. to Directive 89/686/EEC, EN ISO 13982-1 type 5, EN 13034 type 6, EN 1149-1, EN 1073-2:2002, EN369, EN 14126:2003.
 |  |
| 22 | Hydraulic hand pallet truck with scale | 1 pc. | Hydraulic hand pallet truck with possibility to lifting, moving and measuring the weight of loads with weight not less than 1 500 kg.  |  |
| 23 | Hydraulic hand pallet truck | 1 pc. | Hydraulic hand pallet truck with possibility to lifting and moving of loads with weight not less than 2 000 kg. |  |
| 24 | Tools | 1 set | Complete set of tools for opening / closing lids, caps and orifices of containers used for storage of hazardous substances requiring special or specialized tools to open / close. |  |
| 25 | Scale | 1 pc. | For maximum load ≥ 150 kg. With battery ≥ 2.5 Ah, charging adapter, a backlight LED displays. Powder coating of metal structure or inox material. |  |
| 26 | Forklift truck(*The offered by the tenderer capacity of lifting of the Forklift truck will be subject of evaluation under the Methodology for evaluation of the submitted offers*) | 1 pc. | Factory engineered to work with LPG engine. Power no less than 44 kW. Capacity of lifting ≥ 1500 kg. Center of gravity than 500 mm. Curb weight ≤ 3520 kg. Lifting height ≥ 3 200 mm. Tilting the mast 6/5 degrees. Travel speed with / without load ≥ 21.1 / 21.4 km / h. Lifting speed with / without load ≥ 0,68 m / s. Turning radius ≤ 2 150 mm. Electronically controlled transmission that provides smooth change of direction to eliminate shock loading, extending the life of the clutch, brakes and tires. Hydraulic brake system without brake pads. Metal cab with heating. Main and reserve 20 l bottle of LPG. |  |

**4. We offer the following technical proposal in accordance with the technical specification of the Contracting Authority for 1 (one) small municipal pilot center for collection and temporary storage of hazardous waste:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Discription** | **Quantity** | **Technical requirements at Contracting Authority** | **Technical proposal of the participant (*the participant offers for each item: description, technical parameters and characteristics of supply for 1 / one / pc., small municipal pilot center for collection and temporary storage of hazardous waste*).** |
| 1 | Storage container for collection and storage of hazardous waste - corrosive, toxic, dangerous to the environment | 6 pcs. | With a storage area not less 6 m2. Complete painted welded steel construction with lockable doors of one of the short walls slatted floors and a safety tank. The structure of the container to permit displacement by means of a crane or forklift. Overall dimensions (L / W / H) not greater than 3 350/2500/2 480 mm. Maximum allowable weight (empty) 1175 kg. The container is equipped with a galvanized metal racks, with not less than three shelves on one of its long sides.The container must be equipped with a sump "double-bottom" type.The sump capacity must be at least 1 500 litres, tested by density, acc.to EN ISO 3452 or equivalent. The servicing of the sump will be on the short side of the container.The container have to has a type approval for the storage of hazardous materials. With natural and forced ventilation. |  |
| 2 | Storage container for collection and storage of hazardous household waste containing mercury | 1 pc. | With storage area not less 2 m2. Complete painted welded steel construction with lockable doors of one of the short walls slatted floors and a safety tank. The structure of the container to permit displacement by means of a crane or forklift. Overall dimensions (L / W / H) not greater than 1 350 / 2 500 /2 470 mm. Maximum allowable weight (empty) 680 kg. The container is equipped with a galvanized metal racks, with not less than three shelves on one of its long sides.The container must be equipped with a sump "double-bottom" type.The sump capacity must be at least 500 litres, tested by density, acc.to EN ISO 3452 or equivalent. The servicing of the sump will be on the short side of the container.The container have to has a type approval for the storage of hazardous materials. With natural and forced ventilation. |  |
| 3 | Storage container for collection and storage of hazardous flammable waste | 2 pcs. | With storage area not less 11 m2 with fire protection. Complete painted welded steel construction with lockable doors of one of the short walls slatted floors and a safety tank. The structure of the container to permit displacement by means of a crane or forklift. Overall dimensions (L / W / H) not greater than 4 350 / 3000 /2 480 mm. Maximum allowable weight (empty) 1660 kg. The container is equipped with a galvanized metal racks, with not less than three shelves on one of its long sides.The container must be equipped with a sump "double-bottom" type.The sump capacity must be at least 2400 litres, tested by density, acc.to EN ISO 3452 or equivalent. The servicing of the sump will be on the short side of the container.The container have to has a type approval for the storage of hazardous materials. With natural and forced ventilation. |  |
| 4 | Storage container for tools and materials | 1 pc. | With storage capacity not less 6 m2. Complete painted welded steel construction with lockable doors of one of the short walls slatted floors and a safety tank. The structure of the container to permit displacement by means of a crane or forklift. Overall dimensions (L / W / H) not greater than 3 350/2500/2 480 mm. Maximum allowable weight (empty) 1180 kg. The container is equipped with a galvanized metal racks, with not less than three shelves on one of its long sides. |  |
| 5 | Platforms | 10 pcs. | For each container should provide sloping galvanized platform. |  |
| 6 | Office container | 1 set | With an area not less 15 m2. Internal height ≥ 2 400 mm. Insulated with mineral wool, wall ≥ 60 mm, floor ≥ 80 mm, ceiling ≥ 100 mm. Floor with PVC coating. 2 pcs. windows 1200 × 800 mm 4 chamber PVC frames. 1 PC. 4 chamber PVC front door no less than 875 X 2000 mm in the colour of the walls on the outside. Electric wiring: 2 pcs. lighting, 6 pcs. internal contacts 230 V, switchboard with fuses and overload protection. Convection panels 2 kW. Overall dimensions (L / W) not greater than 6000/2500 mm. |  |
| 7 | Sanitary container | 1 set | With an area not less 14 m2. Internal height ≥ 2 200 mm. Floor: cemented plane 20 mm, anti-slip PVC ≥ 1,5 mm coating and insulation. Equipment: a door no less than 875 X 2000 mm, an internal door not less than 875 X 2000 mm, 2 pcs. interior doors not less than 625 X 2000 mm, ISO window is not less than 945 by 1200 mm with a roller shutter, 2 pcs. ISO window is not less than 600 x 600 mm, 2 pcs. toilet, 1 pc. sink, 1 pc. battery, 1 pc. boiler 80 l, shower, siphon, connections dirty / clean water, baffle. Electric wiring: standard (lamps, 1 pc. Contact) switchboard with fuses and overcurrent protection. Testing of the container. Convection panels 2 kW.Overall dimensions (L / W) not greater than 5600/2500 mm. |  |
| 8 | Office equipment | 1 set | 2 pcs. desks, 2 pcs. shelves with 4 shelves, 2 pcs. office chairs, 4 pcs. visitor chairs, 1 pc. table, 2 pcs. shelfs for information materials. 2 pcs. computer configurations with installed licensed office software MS Office:* CPU 3,6 GHz 8 MB
* RAM 12 GB
* HDD 3000 GB
* DWD±RW
* Video 2 GB
* WLAN, BLUETOOTH
* OS Win 8
* Monitor LCD 16”
* Keyboard and Mouse

1 pc. First aid kit  |  |
| 9 | Security system with CCTV | 1 set | To provide surveillance of the surrounding area and the individual warehouses, utilities area and offices. Should contain the required number of cameras day and night mode for a total coverage area of the site, device record for 24 h format, UPS, monitor surveillance. It should include complete wiring and installation. |  |
| 10 | Fire extinguishers | 13 pcs. | 12 kg dry power АВС. 55A 233B C. Temperature range – 30 to + 60 оС. Weight up to 20 kg. Acc.to EN 3-7. With stand for wall mounting. |  |
| 11 | Jerrican for waste collection | 50 pcs. | Plastic jerry can with a hinged lid. Capacity 30 l ± 5%. Galvanized clamp and ring. UN Approved. |  |
| 12 | Jerrican for waste collection | 30 pcs. | Plastic jerry can with a hinged lid. Capacity 60 l ± 5%. Galvanized clamp and ring. UN Approved. |  |
| 13 | Jerrican for waste collection | 20 pcs. | Plastic jerry can with a hinged lid. Capacity 120 l ± 5%. Galvanized clamp and ring. UN Approved. |  |
| 14 | Barrel for waste collection | 5 pcs. | Barrels should be made of steel, the casing is welded and reinforced by pressed hoops. Bottom and lid should be connected with casing by pressing for securing. The hole must be closes an airtight cap which can be additionally secured by a protective cap. Capacity 220 l ± 5%. UN Approved. |  |
| 15 | Can | 15 pcs. | Plastic tube with cap. Capacity of 20 l ± 5%.UN Approved. |  |
| 16 | Plastic container for storage of accumulators. | 2 pcs. | With a volume of 500 l ± 5%. Load ≥ 500 kg.UN Approved. |  |
| 17 | Flexible containers | 50 pcs. | For storage of solid bulk cargoes. Made of polyethylene. Volume: 1200 l ± 5%. |  |
| 18 | Plastic box | 20 pcs. | Material: With the hinged lid and a hole for throwing the waste. Double secure against accidental opening of the lid. With the possibility for storage of one over the other. UN Approved. |  |
| 19 | Semi-underground system for waste collection | 1 set | The system should consist of 3 pcs. unit with individual volume ≥ 3 m3, 1 pc. container with a capacity ≥ 5 m3 (for paper). They should be made of polyethylene. All metal parts which are used in their construction should be made of hot galvanized steel. The containers should be provided with a main lid of polyethylene. The main lid should be provided with a hole for filling with diameter not less Ø 500 mm and not larger Ø 600 mm, with its own lid to protect the hole. The lids of the holes of individual containers should be colored for the type of waste (metal, plastic, glass, paper). The containers should be equipped with metal rings for lifting and their construction have to allow discharge from the bottom.The height of the overhead part of the containers with volume of 3 m3 should not exceed 1300 mm, and their diameter is should be not more than 1 500 mm.The height of the overhead part of the container with volume of 5 m3 should not exceed 1300 mm, and their diameter is should be not more than 1 900 mm.The height of the overground part of any container should be not more than 1 150 mm. |  |
| 20 | Set for limiting of spills | 3 sets | It consists of:* Absorbent granules for highly porous materials. To clean the spilled oil and oil emulsion on concrete, pavement and asphalt. One package of 10 kg shall have the opportunity to absorb fluid of 13 l.
* Granular sorbent from cellulose, absorption of liquids. A pack of 18 kg have the opportunity to absorb 12 l liquid or 11 l oil.
* Oil Sorbent for all weather conditions. One package of 10 kg shall have the opportunity to absorb 23 l oil.
* Universal kit for oil-in-container 120 l ± 5% for the limit of emergency leakage of liquid substances. Contain materials for immediate intervention.
* Universal kit in a container 120 l ± 5%. Is designed to limit Accidental leakage of liquid substances. Contain materials for immediate intervention - sorbents intended only for petroleum substances (oil, diesel, gasoline). Permit the use and absorption of oil substances on water surface.
* Sleeves for limiting spills
* Non sparky shovel
* Broom with wood handle
* Protective clothing
 |  |
| 21 | Protective set of PPE | 4 sets | The set consist:* Full face mask, acc.to EN 136, class 2 with universal removable filter – 1 pc. main and 3 pcs. spare filters. The filters should be type A2B2E2K2HgP3, acc. to EN 14387.
* Safety goggles, acc. to EN 166
* Protective gloves, acc. to EN 420, EN 388, EN 374-3, EN 374-2.
* Overall suit with a hood for limited operation, acc. to Directive 89/686/EEC, EN ISO 13982-1 type 5, EN 13034 type 6, EN 1149-1, EN 1073-2:2002, EN369, EN 14126:2003.
 |  |
| 22 | Hydraulic hand pallet truck with scale | 1 pc. | Hydraulic hand pallet truck with possibility to lifting, moving and measuring the weight of loads with weight not less than 1 500 kg.  |  |
| 23 | Hydraulic hand pallet truck | 1 pc. | Hydraulic hand pallet truck with possibility to lifting and moving of loads with weight not less than 2 000 kg. |  |
| 24 | Tools | 1 set | Complete set of tools for opening / closing lids, caps and orifices of containers used for storage of hazardous substances requiring special or specialized tools to open / close. |  |
| 25 | Scale | 1 pc. | For maximum load ≥ 150 kg. With battery ≥ 2.5 Ah, charging adapter, a backlight LED displays. Powder coating of metal structure or inox material. |  |
| 26 | Forklift truck(*The offered by the tenderer capacity of lifting of the Forklift truck will be subject of evaluation under the Methodology for evaluation of the submitted offers*) | 1 pc. | For work with LPG engine. Power no less than 44 kW. Capacity of lifting ≥ 1500 kg. Center of gravity than 500 mm. Curb weight ≤ 3520 kg. Lifting height ≥ 3 200 mm. Tilting the mast 6/5 degrees. Travel speed with / without load ≥ 21.1 / 21.4 km / h. Lifting speed with / without load ≥ 0,68 m / s. Turning radius ≤ 2 150 mm. Electronically controlled transmission that provides smooth change of direction to eliminate shock loading, extending the life of the clutch, brakes and tires. Hydraulic brake system without brake pads. Metal cab with heating. Main and reserve 20 l bottle of LPG. |  |

**5.** We present pictures/ catalogues/ brochures (*as applicable*) for the offered equipment.

**6. We declare these binding proposals for the implementation of tender procedure in accordance with the Technical specification of the Contracting Authority:**

1. Total term for implementation of the contract is not later than 30 days before 15.05.2019.
2. The equipment, subject of the supply is new, unused, not used for tests and demonstrations.
3. We have available of service / service network, as follows:………………………*the tenderer applies short description of service / service network and addres of its location*. …………………………………………………………………………………………
4. The warranty service of the supplied equipment will be - ……………. *the tenderer indicates the offered warranty period in months, as an integer* ……………………...
5. During the warranty period in working days between 8.00 – 20.00 h. we will assure permanent contact point for sending information for damages and application for technical support:
* Phone:…………indicated by the tenderer ………..
* Fax/e-mail………… indicated by the tenderer ………………
1. The warranty service and maintenance to be carried out in accordance with Art. 11 of the contract.
2. All of the repairs spare parts are new and unused
3. Forklift truck for big pilot municipal centre capacity data sheet..............................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Forklift truck for small pilot municipal centre capacity data sheet..............................................................................................................................................................................................................................................................................

**7.** We declare agreement with the clauses of applied draft contract.

**8.** We declare that the validity period of our offer is: *……indicated by the tenderer……….. (………………….)* calendar months**,** from thedate indicated in the Notice as a deadline for presenting of the offers.

**9.** We declare, that in the preparation of the offer we are fulfilled the obligations relating to taxes and social security, environmental protection, employment protection and working conditions.

**Important:** All documents which are required in original must be presented with an original signature and seal in the original. All documents which are required in copy, must be presented in a copy certified by signature, seal and stamp "True Copy”.

**An integral part of this technical proposal are:**

Appendix:

1. Declaration for integrity and impartiality - Appendix№ 3
2. Pictures, catalogs / brochures for the offered equipment.
3. Others, if applicable.

**I am aware of the responsibility of art. 313 of the Criminal Code to state false data.**

**Date:**  ***With respect, ....................................................***

*(sign and stamp*)

***.......................................................***

*(name and last name of the representative participant or duly authorized person*)

***Образец № 3***

|  |
| --- |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ****За почтеност и безпристрастност** |
|  |
| Подписаният/ата ……………………………………………………………………….. |
| *(трите имена)* |
| данни по документ за самоличност …………………………………………………… |
| *(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)* |
| в качеството си на ………………………………………………………………………. |
| *(длъжност)* |
| на ………………………………………………………………………………………… |
| *(наименование на участника)* |
| ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………….…, |
| при възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на доставка на оборудване за петте пилотни центъра по един във всяка от общините: Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол“,**  |
| **ДЕКЛАРИРАМ, че :**1. Аз (когато участникът е физическо лице) / Представляваната от мен компания и нейните служителите*(подчертава се вярното)* при участието в обществената поръчка и изпълнението на договора:Ще се спазват правилата за почтеност и безпристрастност.Ще се спазват правилата за антикорупционно поведение.Няма да се предприемат действия, нарушаващи правилата за лоялна конкуренцияЩе се осигури достъп до документи свързани с участието в обществената поръчка и изпълнението на договора (в случай че бъда избран за изпълнител). |
|  |

**Дата:**  ***С уважение,***

***....................................................***

*(подпис и печат*)

***.......................................................***

*(име и фамилия на представляващия/те участника или надлежно упълномощено лице*)

***Appendix № 3***

|  |
| --- |
| **DECLARATION**  **of integrity and impartiality** |
|  |
| The undersigned ………………………………………………………………………………….. |
| *(full names)* |
|  ID data ……………………………………………………………………………… |
| *(ID number, date, place and authority of issue)* |
| in my the capacity of …………………….……………………………………………………………. |
| *(position)* |
| of ………………………………………………………………………………..………………… |
| *(Tenderer’s name)* |
| UIC/BULSTAT ………………………………………………………………………….…….…, |
| in the award of public procurement award with subject: **,,Performance of a supply of equipment for the five pilot centers in each of the municipalities: Shumen, Razgrad, Saedinenie, Levski and Sozopol“,** |
| **Hereby declare that :**1. I (wherever the Tenderer is an individual) / The company I represent and its employees(*underline as appropriate*) in participating in the public procurement and implementation of the contract:1. shall abide by the rules of integrity and impartiality.2. shall abide by the rules of anticorruption behaviour.3. No action shall be taken in violation of the rules of fair competition4. It shall be given access to documents related to participation in the procurement tender and implementation of the contract (if I am elected for CONTRACTOR). |
|  |

**I am aware of the responsibility of art. 313 of the Criminal Code to state false data.**

**Date:**  ***With respect, ....................................................***

*(sign and stamp*)

***.......................................................***

*(name and last name of the representative participant or dulyauthorizedperson*)

***Образец № 4***

**Предлагани ценови параметри**

[*наименование на участника*]**,**

представлявано от [*трите имена*]

в качеството на [*длъжност или друго качество*]

с БУЛСТАТ/ЕИК […],

със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

телефон за контакт […],

факс […],

електронна поща […]

банкови сметки: […]

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**І.** С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Извършване на доставка на оборудване за петте пилотни центъра по един във всяка от общините: Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол“.**

**1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:**

**1.1. ОБЩА ЦЕНА (*съгласно т. 2.3 от настоящия образец*) за изпълнение на настоящата обществена поръчка - (…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ без ДДС,** съответно**…………………… - цифром лв. /…………………………… - словом/ с ДДС.**

**2. Посочената по т. 1 цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката и е формирана както следва:**

**2.1. Цена за 1 (един) бр. голям общински пилотен център за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество** | **Единична цена без ДДС** | **Обща цена без ДДС** |
| 1 | Складов контейнер за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – корозивни, токсични, опасни за околната среда. | 6 бр. |  |  |
| 2 | Складов контейнер за събиране и съхраняване на опасни битови живакосъдържащи отпадъци | 1 бр. |  |  |
| 3 | Складов контейнер за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – запалими. | 2 бр. |  |  |
| 4 | Складов контейнер за инструменти и материали. | 1 бр. |  |  |
| 5 | Рампи за контейнерите | 10 бр. |  |  |
| 6 | Офис контейнер | 1 бр |  |  |
| 7 | Санитарен контейнер | 1 бр. |  |  |
| 8 | Офис оборудване | 1 комплект |  |  |
| 9 | Охранителна система с видеонаблюдение | 1 комплект |  |  |
| 10 | Пожарогасители | 23 бр. |  |  |
| 11 | Бидони за събиране на отпадъци | 100 бр. |  |  |
| 12 | Бидони за събиране на отпадъци | 70 бр. |  |  |
| 13 | Бидони за събиране на отпадъци | 30 бр. |  |  |
| 14 | Варели за събиране на отпадъци | 10 бр. |  |  |
| 15 | Туби | 30 бр. |  |  |
| 16 | Каси за акумулатори | 6 бр. |  |  |
| 17 | Гъвкави контейнери | 125 бр. |  |  |
| 18 | Кутии | 50 бр. |  |  |
| 19 | Полу-подземна система за разделно събиране на отпадъци | 1 коплект |  |  |
| 20 | Комплект за ограничаване на разливи | 3 коплекта |  |  |
| 21 | Защитно облекло | 4 комплекта |  |  |
| 22 | Транспалетна количка с везна | 1 бр. |  |  |
| 23 | Транспалетна количка | 1 бр. |  |  |
| 24 | Комплект инструменти | 1 комплект |  |  |
| 25 | Везна преносима | 1 бр. |  |  |
| 26 | Мотокар | 1 бр. |  |  |
| **А. ОБЩА ЦЕНА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ГОЛЯМ ОБЩИНСКИ ПИЛОТЕН ЦЕНТЪР** |  |

**2.2. Цена за 1 (един) бр. малък общински пилотен център за събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество** | **Единична цена без ДДС** | **Обща цена без ДДС** |
| 1 | Складов контейнер за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – корозивни, токсични, опасни за околната среда. | 6 бр. |  |  |
| 2 | Складов контейнер за събиране и съхраняване на опасни битови живакосъдържащи отпадъци | 1 бр. |  |  |
| 3 | Складов контейнер за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – запалими. | 2 бр. |  |  |
| 4 | Складов контейнер за инструменти и материали. | 1 бр. |  |  |
| 5 | Рампи за контейнерите | 10 бр. |  |  |
| 6 | Офис контейнер | 1 бр. |  |  |
| 7 | Санитарен контейнер | 1 бр. |  |  |
| 8 | Офис оборудване | 1 комплект |  |  |
| 9 | Охранителна система с видеонаблюдение | 1 комплект |  |  |
| 10 | Пожарогасители | 13 бр. |  |  |
| 11 | Бидони за събиране на отпадъци | 50 бр. |  |  |
| 12 | Бидони за събиране на отпадъци | 30 бр. |  |  |
| 13 | Бидони за събиране на отпадъци | 20 бр. |  |  |
| 14 | Варели за събиране на отпадъци | 5 бр. |  |  |
| 15 | Туби | 15 бр. |  |  |
| 16 | Каси за акумулатори | 2 бр. |  |  |
| 17 | Гъвкави контейнери | 50 бр. |  |  |
| 18 | Кутии | 20 бр. |  |  |
| 19 | Полу-подземна система за разделно събиране на отпадъци | 1 комплект |  |  |
| 20 | Комплект за ограничаване на разливи | 3 комплекта |  |  |
| 21 | Защитно облекло | 4 комплекта |  |  |
| 22 | Транспалетна количка с везна | 1 бр. |  |  |
| 23 | Транспалетна количка | 1 бр. |  |  |
| 24 | Комплект инструменти | 1 комплект |  |  |
| 25 | Везна преносима | 1 бр. |  |  |
| 26 | Мотокар | 1 бр. |  |  |
| **Б. ОБЩА ЦЕНА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА МАЛЪК ОБЩИНСКИ ПИЛОТЕН ЦЕНТЪР** |  |

**2.3. Цена (ОБЩА ЦЕНА) за оборудването предмет на поръчката за 2 (два) бр. голям общински пилотен център и 3 (три) бр. малък общински пилотен център:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Цена без ДДС**  | **Цена с ДДС** |
| 1 | Оборудване за голям общински пилотен център в община Шумен | *(посочва се цената по т. 2.1, буква „А“)* |  |
| 2 | Оборудване за голям общински пилотен център в община Разград | *(посочва се цената по т. 2.1, буква „А“)* |  |
| 3 | Оборудване за малък общински пилотен център в община Левски | *(посочва се цената по т. 2.2, буква „Б“)* |  |
| 4 | Оборудване за малък общински пилотен център в община Съединение | *(посочва се цената по т. 2.2, буква „Б“)* |  |
| 5 | Оборудване за малък общински пилотен център в община Созопол | *(посочва се цената по т. 2.2, буква „Б“)* |  |
| **В. ОБЩА ЦЕНА** (*посочената цена без ДДС е елемент на оценка по методиката за оценка на подадените оферти*) |  |  |

**3.** Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чиято обща цена е с 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на съответните предложения (цени) в останалите оферти, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване.

**4.** При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, не по-късно от датата на сключване на договора ние се задължаваме да представим: **Гаранция за изпълнение по договора в размер на 5% от сумата по т. 1.1., без ДДС.**

**5.** Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

**6. Запознати сме, че ако участник включи елементи от ценовото си предложение извън Плика с „Предлагани ценови параметри“, ще бъде отстранен от участие в процедурата.**

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

**Дата:**  ***С уважение, ....................................................***

*(подпис и печат*)

***.......................................................***

*(име и фамилия на представляващия/те участника или надлежно упълномощено лице*)

***Appendix № 4***

**Financial offer**

[*name of the participant*]**,**

Represented by [*three names*]

Acting as [*position or othes quality*]

With BULSTAT/UIC […],

With headquarter […] and office […],

Correspondance address: […],

Telephone number […],

fax […],

e-mail […]

bank accounts: […]

**DEAR LADIES AND GENTLEMEN,**

**І.** Hereby, we present our price offer to participate in your declared public procurement: **,,Performance of a supply of equipment for the five pilot centers, one in each of the municipalities: Shumen, Razgrad, Saedinenie, Levski and Sozopol“.**

**1. We can assume, fulfill and complete that contract, the terms of tender documentation as follows:**

**1.1. GLOBAL PRICE (*according to paragraph 2.3. of this appendix*) for implementing this contract - (…………………… - figures BGN /…………………………… - words/ without VAT,**respectively**…………………… - figures BGN /…………………………… - words/ with VAT.**

**2. The price under p. 1 (1.1) includes all costs of the contract and is formed as follows:**

**2.1. Price for 1 (one), large municipal pilot center for collection and temporary storage of hazardous household waste:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Discription** | **Quantity** | **Unit price VAT excluded** | **Global price VAT excluded** |
| 1 | Storage container for collection and storage of hazardous waste - corrosive, toxic, dangerous to the environment | 6 pcs. |  |  |
| 2 | Storage container for collection and storage of hazardous household waste containing mercury | 1 pc. |  |  |
| 3 | Storage container for collection and storage of hazardous flammable waste | 2 pcs. |  |  |
| 4 | Storage container for tools and materials | 1 pc. |  |  |
| 5 | Platforms | 10 pcs. |  |  |
| 6 | Office container | 1 ps |  |  |
| 7 | Sanitary container | 1 ps  |  |  |
| 8 | Office equipment | 1 set |  |  |
| 9 | Security system with CCTV | 1 set |  |  |
| 10 | Fire extinguisherс | 23 pcs. |  |  |
| 11 | Jerrican for waste collection | 100 pcs. |  |  |
| 12 | Jerrican for waste collection | 70 pcs. |  |  |
| 13 | Jerrican for waste collection | 30 pcs. |  |  |
| 14 | Barrel for waste collection | 10 pcs. |  |  |
| 15 | Can | 30 pcs. |  |  |
| 16 | Plastic container for storage of accumulators. | 6 pcs. |  |  |
| 17 | Flexible containers | 125 pcs. |  |  |
| 18 | Plastic box | 50 pcs. |  |  |
| 19 | Semi-underground system for waste collection | 1 set |  |  |
| 20 | Set for limiting of spills | 3 setс |  |  |
| 21 | Protective set of PPE | 4 sets |  |  |
| 22 | Hydraulic hand pallet truck with scale | 1 pc. |  |  |
| 23 | Hydraulic hand pallet truck | 1 pc. |  |  |
| 24 | Tools | 1 set |  |  |
| 25 | Scale | 1 pc. |  |  |
| 26 | Forklift truck | 1 pc. |  |  |
| **А. GLOBAL PRICE OF EQUIPMENT FOR LARGE PILOT MUNICIPAL CENTER** |  |  |

**2.2. Price for 1 (one), small municipal pilot center for collection and temporary storage of hazardous household waste:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Discription** | **Quantity** | **Unit price VAT excluded** | **Global price without VAT excluded** |
| 1 | Storage container for collection and storage of hazardous waste - corrosive, toxic, dangerous to the environment | 6 pcs. |  |  |
| 2 | Storage container for collection and storage of hazardous household waste containing mercury | 1 pc. |  |  |
| 3 | Storage container for collection and storage of hazardous flammable waste | 2 pcs. |  |  |
| 4 | Storage container for tools and materials | 1 pc. |  |  |
| 5 | Platforms | 10 pcs. |  |  |
| 6 | Office container | 1 pc. |  |  |
| 7 | Sanitary container | 1 pc. |  |  |
| 8 | Office equipment | 1 set |  |  |
| 9 | Security system with CCTV | 1 set |  |  |
| 10 | Fire extinguisher | 13 pcs. |  |  |
| 11 | Jerrican for waste collection | 50 pcs. |  |  |
| 12 | Jerrican for waste collection | 30 pcs. |  |  |
| 13 | Jerrican for waste collection | 20 pcs. |  |  |
| 14 | Barrel for waste collection | 5 pcs. |  |  |
| 15 | Can | 15 pcs. |  |  |
| 16 | Plastic container for storage of accumulators. | 2 pcs. |  |  |
| 17 | Flexible containers | 50 pcs. |  |  |
| 18 | Plastic box | 20 pcs. |  |  |
| 19 | Semi-underground system for waste collection | 1 set |  |  |
| 20 | Set for limiting of spills | 3 sets |  |  |
| 21 | Protective set of PPE | 4 sets |  |  |
| 22 | Hydraulic hand pallet truck with scale | 1 pc. |  |  |
| 23 | Hydraulic hand pallet truck | 1 pc. |  |  |
| 24 | Tools | 1 set |  |  |
| 25 | Scale | 1 pc. |  |  |
| 26 | Forklift truck | 1 pc. |  |  |
| **B. GLOBAL PRICE OF EQUIPMENT FOR SMALL PILOT MUNICIPAL CENTER** |  |  |

**2.3. Price (GLOBAL PRICE) for the equipment subject to the order for two (2) pcs. large municipal center pilot and three (3) pcs. small municipal pilot center:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Discription** | **Unit price VAT excluded** | **Global price VAT included** |
| 1 | Equipment for large municipal pilot center in the municipality of Shumen | *(indicate the price by point 2.1., letter "A")* |  |
| 2 | Equipment for large municipal pilot center in the municipality of Razgrad | *(indicate the price by point 2.1., letter "A")* |  |
| 3 | Equipment for small municipal pilot center in the municipality of Levski | *(indicate the price by point 2.2., letter "B")* |  |
| 4 | Equipment for small municipal pilot center in the municipality of Saedinenie | *(indicate the price by point 2.2., letter "B")* |  |
| 5 | Equipment for small municipal pilot center in the municipality of Sozopol | *(indicate the price by point 2.2., letter "B")* |  |
| **В. GLOBAL PRICE** (*this price VAT excluded is element of the assessment methodology*) |  |  |

**3.**We are aware of the condition of the procedure and the Public Procurement Act, a participant whose price is 20 percent more favorable than the average of the proposals (prices) in the remaining bids will have to prove how writing has achieved this price within the meaning of Art. 72 of the PPL with a detailed written explanation of the manner of its formation.

**4.** If we are selected for Contractor of the contract not later than the date of conclusion of the contract we are obliged to present **performance guarantee under the contract in the amount of 5% of the amount by p. 1.1., VAT excluded!**

**5.** The proposed prices are set in full compliance with the terms of the documentation and technical specification of the procedure.

**6. We are aware that if a participant incorporate elements of your bid without the corresponding envelope will be removed from the procedure.**

**I am aware of the responsibility of art. 313 of the Criminal Code to state false data.**

**Date:**  ***With respect, ....................................................***

*(sign and stamp*)

***.......................................................***

*(name and last name of the representative participant or duly authorized person*)

1. Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни [↑](#footnote-ref-1)
2. За **възлагащите органи**: или **обявление за предварителна информация**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или **обявление за поръчка**.
За **възложителите: периодично индикативно обявление**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, **обявление за поръчка** или **обявление за съществуването на квалификационна система.** [↑](#footnote-ref-2)
3. *Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление.* В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление* [↑](#footnote-ref-5)
6. Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-6)
7. Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия:.предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия.предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са **заети по-малко от 250 лица** и чийто **годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, *и/или*годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.** [↑](#footnote-ref-7)
8. Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка [↑](#footnote-ref-8)
9. Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение. [↑](#footnote-ref-9)
10. Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. [↑](#footnote-ref-10)
11. По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. [↑](#footnote-ref-11)
12. Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: [↑](#footnote-ref-12)
13. Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). [↑](#footnote-ref-13)
14. Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор. [↑](#footnote-ref-14)
15. По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). [↑](#footnote-ref-15)
16. Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение. [↑](#footnote-ref-16)
17. Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). [↑](#footnote-ref-17)
18. Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). [↑](#footnote-ref-18)
19. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-19)
20. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-20)
21. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-21)
22. В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС. [↑](#footnote-ref-22)
23. Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. [↑](#footnote-ref-23)
24. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-24)
25. Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС [↑](#footnote-ref-25)
26. ***Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС*** [↑](#footnote-ref-26)
27. ***Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-27)
28. Тази информация **не** трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е **задължително** съгласно приложимото национално право **без каквато и да евъзможност за дерогация**, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. [↑](#footnote-ref-28)
29. ***Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-29)
30. ***Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.*** [↑](#footnote-ref-30)
31. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-31)
32. Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; ***възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение*** [↑](#footnote-ref-32)
33. Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. [↑](#footnote-ref-33)
34. Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. [↑](#footnote-ref-34)
35. Например съотношението между активите и пасивите. [↑](#footnote-ref-35)
36. Например съотношението между активите и пасивите. [↑](#footnote-ref-36)
37. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-37)
38. Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до пет години и да **приемат** опит отпреди **повече** от пет години. [↑](#footnote-ref-38)
39. Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до три години и да **приемат** опит отпреди **повече** от три години. [↑](#footnote-ref-39)
40. С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. [↑](#footnote-ref-40)
41. За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП. [↑](#footnote-ref-41)
42. Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; [↑](#footnote-ref-42)
43. Ако икономическият оператор**е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. частII, раздел В по-горе. [↑](#footnote-ref-43)
44. Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. [↑](#footnote-ref-44)
45. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-45)
46. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. [↑](#footnote-ref-46)
47. При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.* [↑](#footnote-ref-47)
48. В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС [↑](#footnote-ref-48)
49. The Commission services will provide free access to the electronic system UEPD contracting authorities, contracting authorities, economic operators, providers of electronic services and other stakeholders [↑](#footnote-ref-49)
50. Contracting authorities: either a prior information notice used as an invitation to participate in competitive tendering or contract notice.

 For contracting authorities: periodic indicative notice used as an invitation to participate in an adversarial procedure, a contract notice or notice of the existence of a qualification system**.** [↑](#footnote-ref-50)
51. *The information is copied from Section I, point I.1 of the relevant notice.* In case of a joint procedure for procurement, please indicate the names of all the interested contracting authorities of procurements. [↑](#footnote-ref-51)
52. *See points II. 1.1 and II.1.3 from relevant notice* [↑](#footnote-ref-52)
53. *See point II. 1.1 from relevant notice* [↑](#footnote-ref-53)
54. [↑](#footnote-ref-54)
55. [↑](#footnote-ref-55)
56. 7 Please repeat the information about the contact as many times as necessary.

8 See. Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium enterprises (OG L 124, 20.5.2003, page 36).This information is required only for statistical цели.
Microenterprises: .predpriyatie, which employs fewer than 10 persons and whose annual turnover and / or annual balance sheet total does not exceed 2 mln. Euros.

Small businesses, which employ less than 50 persons and whose annual turnover and / or annual balance sheet not exceeding 10 mln. Euros.

Medium enterprises that are neither micro or small enterprises, employing fewer than 250 persons and whose annual turnover does not exceed 50 mln. Euro and / or their annual balance sheet not exceeding 43 million Euro**.**

 See pointIII.1.5 of the contract notice

10 I.e. its main purpose is social and professional integration of disabled or disadvantaged [↑](#footnote-ref-56)
57. [↑](#footnote-ref-57)
58. References and classification, if any, specified in the certification. [↑](#footnote-ref-58)
59. In particular, as part of a group consortium, joint venture or other similar. [↑](#footnote-ref-59)
60. [↑](#footnote-ref-60)
61. For example, for technical bodies involved in quality control: part IV, Section C, point 3

 As defined in Article 2 of Council Framework Decision 2008/841 / JHA of 24 October 2008 on combating organized crime (OGL 300, 11.11.2008, page 42). [↑](#footnote-ref-61)
62. As defined in Article 3 of the Convention against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member - States of the European Union, OG C 195, 25.6.1997, p. 1 and vchlen 2, paragraph 1 of Framework decision 2003/568 / JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector (OG L 192, 31.7.2003, p. 54). This ground for exclusion covers corruptionin the private sector (OG L 192, 31.7.2003, p. 54). This ground for exclusion cover corruption as defined in the national law of the contracting authority (sponsor) or the economic operator. [↑](#footnote-ref-62)
63. Under Article 1 of the Convention to protect the financial interests of the European Communities (OG C 316, 27.11.1995, p. 48). [↑](#footnote-ref-63)
64. As defined in Articles 1 and 3 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism (OJ L 164, 22.6.2002, p. 3). This ground for exclusion also covers inciting, aiding or abetting or attempting to commit an offense, as referred to in Article 4 of the Framework Decision. [↑](#footnote-ref-64)
65. As defined in Article 1 of Directive 2005/60 / EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (OG L 309, 25.11.2005 , p. 15). [↑](#footnote-ref-65)
66. As defined in Article 2 of Directive 2011/36 / EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating human trafficking and protecting its victims, and replacing Framework Decision 2002/629 / JHA Council (OG L 101, 15.4.2011, p. 1). [↑](#footnote-ref-66)
67. Please be repeated as many times as necessary.

 Please be repeated as many times as necessary. [↑](#footnote-ref-67)
68. [↑](#footnote-ref-68)
69. Please be repeated as many times as necessary. [↑](#footnote-ref-69)
70. In accordance with national provisions implementing Article 57, paragraph 6 of Directive 2014/24 / EU [↑](#footnote-ref-70)
71. Given the nature of the crimes (one-time, recurring, systematic ...), the explanation must show the adequacy of the measures to be taken. [↑](#footnote-ref-71)
72. Please be repeated as many times as necessary. [↑](#footnote-ref-72)
73. See. Article 57, paragraph 4 of Directive 2014/24 / EU [↑](#footnote-ref-73)
74. ***As stated purpose of this procedure for procurement into national law, in the notice or public procurement documentation, or Article 18, paragraph 2 of Directive 2014/24 / EU*** [↑](#footnote-ref-74)
75. See. national legislation relevant notice or documentation for the procurement [↑](#footnote-ref-75)
76. This information should not be given if the exclusion of economic operators in one of the cases listed in points a) - e) is mandatory under the applicable national law without any possibility of derogation, even if the economic operator is able to execute the order [↑](#footnote-ref-76)
77. Please be repeated as many times as necessary. [↑](#footnote-ref-77)
78. [↑](#footnote-ref-78)
79. Please be repeated as many times as necessary. [↑](#footnote-ref-79)
80. As described in Annex XI to Directive 2014/24/EC; possibly in relation to the economic operators of some Member States to apply other requirements set out therein [↑](#footnote-ref-80)
81. Only if authorized in the notice or in the documentation for the procurement. [↑](#footnote-ref-81)
82. Only if permitted by the relevant notice or documentation for the contract. [↑](#footnote-ref-82)
83. For example, the ratio between assets and liabilities. [↑](#footnote-ref-83)
84. For example, the ratio between assets and liabilities. [↑](#footnote-ref-84)
85. Please be repeated as many times as necessary. [↑](#footnote-ref-85)
86. Contracting authorities may require tIt presence of up to five years experience and adopt tIt experience more than five years. [↑](#footnote-ref-86)
87. Contracting authorities may require tIt presence of up to three years experience and experience to take back more than three years. [↑](#footnote-ref-87)
88. In otItr words, all recipients should be listed and tIt list should include public and private customers for tIt supplies or services. [↑](#footnote-ref-88)
89. For technicians or technical bodies which are not directly related to a trader but whose capacity It used as specified in Part II, Section B must be completed separately UEPD. [↑](#footnote-ref-89)
90. TItcItck is carried out by tIt contracting authority or, with tIt consent of his country on his behalf by a competent official body of tIt country in which tIt supplier of goods or services; [↑](#footnote-ref-90)
91. Please indicate clearly which document refers answer [↑](#footnote-ref-91)
92. Please be repeated as many times as necessary. [↑](#footnote-ref-92)
93. Please be repeated as many times as necessary. [↑](#footnote-ref-93)
94. Provided that tIt economic operator has provided tIt necessary information (web address, authority or issuing office, just a reference to documentation), which allows tIt contracting authority or tIt contracting authority to do so. WItn required, this should be accompanied by appropriate consent for access*.*

Моля, посочетеяснокъмкойдокументсеотнасяотговорът [↑](#footnote-ref-94)
95. Depending on national provisions implementing Article 59, paragraph 5, second subparagraph of Directive 2014/24 / EU [↑](#footnote-ref-95)